|  |
| --- |
|  |

**SmartVision2 Gebruikershandleiding**

# [Introductie](https://update.kapsys.com/help/nl/Introduction.html)

# [Inhoud van de doos](https://update.kapsys.com/help/nl/Box_content.html)

# [SmartVision2 Overzicht](https://update.kapsys.com/help/nl/SmartVision2_overview.html)

# [SmartVision2 set-up](https://update.kapsys.com/help/nl/Getting_started.html)

# [Bediening](https://update.kapsys.com/help/nl/Control_modes.html)

# [Toegankelijkheid](https://update.kapsys.com/help/nl/Accessibility.html)

# [Startscherm](https://update.kapsys.com/help/nl/Homescreen.html)

# [Toepassingen](https://update.kapsys.com/help/nl/Applications.html)

# [Notificaties](https://update.kapsys.com/help/nl/Notification_shade.html)

# [Boek lezer](https://update.kapsys.com/help/nl/Book_reader.html)

# [Rekenmachine](https://update.kapsys.com/help/nl/Calculator.html)

# [Kalender](https://update.kapsys.com/help/nl/Calendar.html)

# [Camera](https://update.kapsys.com/help/nl/Camera.html)

# [Chrome](https://update.kapsys.com/help/nl/Chrome.html)

# [Klok](https://update.kapsys.com/help/nl/Clock.html)

# [Kleur detectie](https://update.kapsys.com/help/nl/Colors_detection.html)

# [Contacten](https://update.kapsys.com/help/nl/Contacts.html)

# [Gmail](https://update.kapsys.com/help/nl/Gmail.html)

# [FM Radio](https://update.kapsys.com/help/nl/FM_radio.html)

# [Kapten](https://update.kapsys.com/help/nl/Kapten.html)

# [Licht detectie](https://update.kapsys.com/help/nl/Light_detection.html)

# [Loep](https://update.kapsys.com/help/nl/Magnifier.html)

# [Berichten](https://update.kapsys.com/help/nl/Messaging.html)

# [NFC](https://update.kapsys.com/help/nl/NFC.html)

# [Notities](https://update.kapsys.com/help/nl/Notes.html)

# [OCR](https://update.kapsys.com/help/nl/OCR.html)

# [Telefoon](https://update.kapsys.com/help/nl/Phone.html)

# [Foto's](https://update.kapsys.com/help/nl/Photos.html)

# [Play Muziek](https://update.kapsys.com/help/nl/Play_Music.html)

# [Play Store](https://update.kapsys.com/help/nl/Play_Store.html)

# [SOS](https://update.kapsys.com/help/nl/SOS.html)

# [Instellingen](https://update.kapsys.com/help/nl/Settings.html)

# [Geluidsrecorder](https://update.kapsys.com/help/nl/Voice_recorder.html)

# [Web Radio](https://update.kapsys.com/help/nl/Web_radio.html)

# [FAQ](https://update.kapsys.com/help/nl/FAQ.html)

# [About this document](https://update.kapsys.com/help/nl/About_this_document.html)

# [Problemen oplossen](https://update.kapsys.com/help/nl/Troubleshooting.html)

# [Juridische kennisgeving en garantie](https://update.kapsys.com/help/nl/Legal_notice_and_Warranty.html)

# [Technische specificaties](https://update.kapsys.com/help/nl/Technical_specifications.html)

**Introductie**

**Lezen voor gebruik**

Gelieve deze instructies zorgvuldig te lezen voor een beter en veilig gebruik van de SmartVision2.

                Beschrijvingen in dit document zijn gebaseerd op de fabrieksinstellingen van uw apparaat.

                Afhankelijk van uw locatie, netbeheerder of software van uw apparaat, kan sommige inhoud verschillen van uw apparaat.

                Inhoud van hoge kwaliteit vergt intensief gebruik van de processor en het geheugen, waardoor de algemene prestatie van het apparaat verminderd kan worden. Deze toepassingen kunnen mogelijk niet naar behoren functioneren, afhankelijk van de karakteristieken van het apparaat en de condities waarin het gebruikt wordt.

                KAPSYS wijst elke verantwoordelijkheid af in verband met de prestatie van toepassingen van derden die gedownload zijn via de Google Play Store.

                Diensten in verband met data zoals het versturen en ontvangen van berichten, het uploaden of downloaden van data, automatische synchronisatie of het gebruik van locatiediensten kunnen extra kosten met zich meebrengen, afhankelijk van uw telefoonabonnement. Voor grote overdracht van data is het aangeraden om gebruik te maken van Wi-Fi.

                De standaardtoepassingen van dit apparaat kunnen veranderen of niet meer beschikbaar zijn zonder hierover een waarschuwing te krijgen.

                De informatie in dit document is onderhevig aan verandering zonder waarschuwing. KAPSYS behoudt het recht om de inhoud van dit document te wijzigen, zonder hierover iets of iemand op de hoogte te brengen. KAPSYS neemt geen verantwoordelijkheid voor technische fouten, publiciteitsfouten, nalatigheden in dit document of voor elke andere toevallige schade als gevolg van het gebruik van dit document.

                KAPSYS tracht zijn product en zijn mogelijkheden voortdurend te verbeteren in kwaliteit en prestatie. Kapsys nodigt u uit om hun website te bezoeken (www.kapsys.com) voor de laatste updates over het gebruik van dit product.

                Het product voldoet aan alle wettelijke CE vereisten voor residentieel of commercieel gebruik.

**Hoe lees je dit document**

Deze gebruikershandleiding beschrijft de voornaamste functies van de SmartVision2 en zijn verschillende manieren van bedienen. De beschrijving van de functies is generiek en houdt geen rekening met de specificaties met betrekking tot geavanceerde toegankelijkheidsvoorzieningen.

Deze geavanceerde toegankelijkheidsvoorzieningen (standaard ingeschakeld op het toestel) worden in detail beschreven in het hoofdstuk "[Toegankelijkheid](https://update.kapsys.com/help/nl/Accessibility.html)".

Einde document – [Terug naar index](https://update.kapsys.com/help/nl/index.html)

SmartVision2 Gebruikershandleiding

Terug naar index

Inhoud van de doos

Overzicht

SmartVision2 doos inhoud:

· Een batterij

· Een lader 220/110 Volt – 5 Volt USB

· Een USB cable (C-type)

· Stereo oortjes met microfoon

· Een beschermhoes

· Een nekkoord

· 5 NFC tags

· Een snelstartgids

De lijst van toebehoren kan verschillen van land, configuratie of productversie.

De meegeleverde toebehoren zijn speciaal ontwikkeld voor uw toestel en kunnen mogelijks niet correct werken met andere apparaten.

Het uiterlijk en de kenmerken van het product en de accessoires zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.

Gebruik alleen goedgekeurde toebehoren van Kapsys. Het gebruik van niet-goedgekeurde toebehoren kan leiden tot prestatieproblemen of storingen en zal niet worden gedekt binnen de garantie door Kapsys.

Einde document – Terug naar index

|  |
| --- |
| *SmartVision2 Gebruikershandleiding* |

[**Terug naar index**](https://update.kapsys.com/help/nl/index.html)

**SmartVision2 Overzicht**

De SmartVision2 is een smartphone die speciaal ontwikkeld werd voor blinden en slechtzienden. Het bevat diverse ergonomische en toegankelijkheidskenmerken, die de bediening en het algemene gebruik vergemakkelijken.

Het is de enige smartphone die drie soorten van bediening aanbied, dankzij zijn touch screen, toetsenbord en spraakherkenning (spraaksynthese en herkenning).

Hieronder volgt een gedetailleerde beschrijving van de hardware van de SmartVision2.

**Voorzijde**

De voorzijde van de SmartVision2 is verdeeld in twee duidelijke delen: een touch screen en een toetsenbord.

Het touch screen van 4’’ is het bovenste deel van de smartphone. De luidspreker en de 2M pixel camera voor videoberichten, bevinden zich bovenaan het scherm.

In het onderste deel vind je het toetsenbord, dat bestaat uit twee delen.

Het eerste deel van het toetsenbord, net onder het scherm, zijn de navigatieknoppen. Deze zijn makkelijk te identificeren door het multidirectionele paneel, waarmee je in alle richtingen kan bewegen en een “OK” knop in het midden om acties te bevestigen.

Aan de linkerkant van dat paneel, vind je de “Thuis” en “Menu” Android knoppen onder elkaar, gescheiden door een horizontale, voelbare lijn. Aan de rechterkant van het paneel bevindt zich de “Terug” en de “Verwijder” Android knoppen onder elkaar, wederom gescheiden door een horizontale, voelbare lijn.

Aan weerskanten vind je ook nog de “Opneem” en “Afleg” knoppen. De “Opneem” knop aan de linkerkant, met drie verticale, groene puntjes en de “Afleg” knop aan de rechterkant met drie horizontale, rode puntjes.

Het tweede deel van het toetsenbord is het alfanumerieke toetsenbord dat bestaat uit 12 knoppen (4 lijnen van 3 knoppen):

         1ste lijn: 1, 2, 3 knoppen

         2de lijn: 4, 5, 6 knoppen

         3de lijn: 7, 8, 9 knoppen

         4de line: \*, 0, # knoppen

Om je te helpen met de plaats van de knoppen, bevindt er zich een ergonomisch verhoogd puntje op de 5 knop.

De gedetailleerde beschrijving van de functies van de knoppen vind je in het deel “Toetsenbord” van het hoofdstuk "[Bediening](https://update.kapsys.com/help/nl/Control_modes.html)". 

**Bovenzijde**

De Aan/Uit knop bevindt zich aan de rechterkant van de bovenzijde van de SmartVision2.

**Rechterzijde**

Aan de rechterzijde van de SmartVision2 is de eerste knop die je tegenkomt, als je bovenaan begint, de spraakknop.

Daaronder bevinden zich de omhoog en omlaag knoppen voor het volume.

**Onderzijde**

Van links naar rechts:

         De 3.5 audio-aansluiting voor een koptelefoon

         De hoofd luidspreker

         De plaats voor het nekkoord (meegeleverd in de doos)

         De USB-aansluiting voor de USB-kabel van type C om de SmartVision2 op te laden en voor bestandsoverdracht (meegeleverd in de doos)

**Achterzijde**

Bovenaan de achterzijde bevindt zich de 8M pixel camera en twee LED’s aan elke kant van de camera.  
Net onder de camera zit de SOS knop van de SmartVision2.

De achtercover van de SmartVision2 kan je eraf halen, waardoor je toegang hebt tot de batterij, de simkaart en de micro SD kaart.

Einde document – [Terug naar index](https://update.kapsys.com/help/nl/index.html)

|  |
| --- |
| *SmartVision2 Gebruikershandleiding* |

[**Terug naar index**](https://update.kapsys.com/help/nl/index.html)

**SmartVision2 Overzicht**

De SmartVision2 is een smartphone die speciaal ontwikkeld werd voor blinden en slechtzienden. Het bevat diverse ergonomische en toegankelijkheidskenmerken, die de bediening en het algemene gebruik vergemakkelijken.

Het is de enige smartphone die drie soorten van bediening aanbied, dankzij zijn touch screen, toetsenbord en spraakherkenning (spraaksynthese en herkenning).

Hieronder volgt een gedetailleerde beschrijving van de hardware van de SmartVision2.

**Voorzijde**

De voorzijde van de SmartVision2 is verdeeld in twee duidelijke delen: een touch screen en een toetsenbord.

Het touch screen van 4’’ is het bovenste deel van de smartphone. De luidspreker en de 2M pixel camera voor videoberichten, bevinden zich bovenaan het scherm.

In het onderste deel vind je het toetsenbord, dat bestaat uit twee delen.

Het eerste deel van het toetsenbord, net onder het scherm, zijn de navigatieknoppen. Deze zijn makkelijk te identificeren door het multidirectionele paneel, waarmee je in alle richtingen kan bewegen en een “OK” knop in het midden om acties te bevestigen.

Aan de linkerkant van dat paneel, vind je de “Thuis” en “Menu” Android knoppen onder elkaar, gescheiden door een horizontale, voelbare lijn. Aan de rechterkant van het paneel bevindt zich de “Terug” en de “Verwijder” Android knoppen onder elkaar, wederom gescheiden door een horizontale, voelbare lijn.

Aan weerskanten vind je ook nog de “Opneem” en “Afleg” knoppen. De “Opneem” knop aan de linkerkant, met drie verticale, groene puntjes en de “Afleg” knop aan de rechterkant met drie horizontale, rode puntjes.

Het tweede deel van het toetsenbord is het alfanumerieke toetsenbord dat bestaat uit 12 knoppen (4 lijnen van 3 knoppen):

         1ste lijn: 1, 2, 3 knoppen

         2de lijn: 4, 5, 6 knoppen

         3de lijn: 7, 8, 9 knoppen

         4de line: \*, 0, # knoppen

Om je te helpen met de plaats van de knoppen, bevindt er zich een ergonomisch verhoogd puntje op de 5 knop.

De gedetailleerde beschrijving van de functies van de knoppen vind je in het deel “Toetsenbord” van het hoofdstuk "[Bediening](https://update.kapsys.com/help/nl/Control_modes.html)".

**Bovenzijde**

De Aan/Uit knop bevindt zich aan de rechterkant van de bovenzijde van de SmartVision2.

**Rechterzijde**

Aan de rechterzijde van de SmartVision2 is de eerste knop die je tegenkomt, als je bovenaan begint, de spraakknop.

Daaronder bevinden zich de omhoog en omlaag knoppen voor het volume.

**Onderzijde**

Van links naar rechts:

         De 3.5 audio-aansluiting voor een koptelefoon

         De hoofd luidspreker

         De plaats voor het nekkoord (meegeleverd in de doos)

         De USB-aansluiting voor de USB-kabel van type C om de SmartVision2 op te laden en voor bestandsoverdracht (meegeleverd in de doos)

**Achterzijde**

Bovenaan de achterzijde bevindt zich de 8M pixel camera en twee LED’s aan elke kant van de camera.  
Net onder de camera zit de SOS knop van de SmartVision2.

De achtercover van de SmartVision2 kan je eraf halen, waardoor je toegang hebt tot de batterij, de simkaart en de micro SD kaart.

Einde document – [Terug naar index](https://update.kapsys.com/help/nl/index.html)

|  |
| --- |
| *SmartVision2 Gebruikershandleiding* |

[**Terug naar index**](https://update.kapsys.com/help/nl/index.html)

**Bediening**

De SmartVision2 kan je op 3 manieren bedienen: met het toetsenbord, met het touch screen en met de stem.

**Toetsenbord**

De hoofdbesturing doe je met het toetsenbord. Hiermee kan je door de telefoonfuncties navigeren en applicaties starten door korte of lange drukken op de toetsen.

Om de positie van de toetsen te bestuderen, bekijk je best het hoofdstuk  “[SmartVision2 Overzicht](https://update.kapsys.com/help/nl/SmartVision2_overview.html)”.

Hier vind je de lijst van verschillende acties die je met het toetsenbord kan uitvoeren:

|  |  |
| --- | --- |
| **Actie** | **Toetsenbord** |
| Ga naar het vorige element | Druk kort op pijl Omhoog |
| Ga naar het volgende element | Druk kort op pijl Omlaag |
| Ga een pagina naar boven | Houd pijl Omhoog ingedrukt |
| Ga een pagina naar onder | Houd pijl Omlaag ingedrukt |
| Ga naar het eerste zichtbare element van het scherm | Druk kort op pijl Links |
| Ga naar het laatste zichtbare element van het scherm | Druk kort op pijl Rechts |
| Ga een pagina naar links (als beschikbaar) | Houd pijl Links ingedrukt |
| Ga een pagina naar rechts (als beschikbaar) | Houd pijl Rechts ingedrukt |
| Activeer / Valideer het geselecteerde element | Druk kort op OK |
| Open een contextueel menu van het opgelijste element | Houd OK ingedrukt |
| Beantwoord een inkomende oproep, snelle toegang tot de Telefoon applicatie | Druk kort op Opneem knop |
| Beëindig een oproep | Druk kort op Afleg knop |
| Ga naar het thuisscherm | Druk kort op Thuis knop |
| Toon achtergrond applicaties | Houd Thuis knop ingedrukt |
| Vorig scherm | Druk kort op Terug knop |
| Scherm notificaties | Houd Terug knop ingedrukt |
| Verwijder een karakter in een invoerveld | Druk kort op Verwijder knop |
| Verwijder snel alle karakters in een invoerveld | Houd Verwijder knop ingedrukt |
| Menu | Druk kort op Menu knop |
| Open het Algemene contextmenu | Houd Menu knop ingedrukt |
| Standby modus / Operationele modus | Druk kort op AAN/UIT |
| Open het Hoofdmenu | Houd AAN/UIT ingedrukt |
| Verhoog het volume, beweeg cursor naar rechts, stop het belsignaal bij inkomende oproep | Druk kort op Volume + |
| Verlaag het volume, beweeg cursor naar links, stop het belsignaal bij inkomende oproep en lees informatie over beller voor | Druk kort op Volume - |

Goed om te weten: de toegankelijkheidsdiensten van Kapsys, die automatisch geactiveerd zijn bij de SmartVision2, laten extra sneltoetsen toe. Deze sneltoetsen worden beschreven in het hoofdstuk “[Toegankelijkheid](https://update.kapsys.com/help/nl/Accessibility.html)”.

**Touch screen**

Het touch screen is de tweede manier om de SmartVision2 te bedienen. Navigeer door de menu’s met je vingertoppen.

De toegankelijkheidsdiensten van Kapsys, die automatisch geactiveerd zijn bij de SmartVision2, past het gedrag van het touch screen aan om beter geschikt te zijn voor de behoeften van slechtzienden.

Hier vind je de lijst van verschillende acties die je met het touch screen kan uitvoeren, wanneer de toegankelijkheidsdiensten geactiveerd zijn:

|  |  |
| --- | --- |
| **Actie** | **Touch Screen** |
| Verken het scherm en selecteer een item | Druk op het scherm met één vinger |
| Ga naar het vorige element | Veeg links met één vinger |
| Ga naar het volgende element | Veeg rechts met één vinger |
| Ga een pagina omhoog, ga met de cursor naar rechts | Veeg rechts, dan links met één vinger |
| Ga een pagina omlaag, ga met de cursor naar links | Veeg links, dan rechts met één vinger |
| Ga naar het eerste zichtbare element van het scherm | Veeg omhoog, dan omlaag met één vinger |
| Ga naar het laatste zichtbare element van het scherm | Veeg omlaag, dan omhoog met één vinger |
| Ga een pagina naar links (als beschikbaar) | Veeg links met twee vingers |
| Ga een pagina naar rechts (als beschikbaar) | Veeg rechts met twee vingers |
| Activeer / Valideer het geselecteerde element | Snel dubbel drukken met één vinger |
| Open contextuele optie van het opgelijste element | Snel dubbel drukken en houden met één vinger |
| Ga naar het thuisscherm | Veeg omhoog, dan links met één vinger |
| Toon achtergrond applicaties | Veeg links, dan omhoog met één vinger |
| Vorig scherm | Veeg omlaag, dan links met één vinger |
| Notificatie | Veeg van boven naar beneden met twee vingers |
| Open het Algemene contextmenu | Veeg omlaag, dan rechts met één vinger |
| Open het Locale contextmenu | Veeg omhoog, dan rechts met één vinger |
| Progressieve verticale beweging | Druk omhoog of omlaag met twee vingers |

Goed om te weten: de toegankelijkheidsdiensten van Kapsys, die automatisch geactiveerd zijn bij de SmartVision2, laten extra sneltoetsen toe. Deze sneltoetsen worden beschreven in het hoofdstuk “[Toegankelijkheid](https://update.kapsys.com/help/nl/Accessibility.html)”.

**Spraakherkenning**

De spraakherkenning is de laatste manier om de SmartVision2 te bedienen. Hiermee kan je tekst dicteren in een invoerveld, zoeken op internet of specifieke functies starten.

SmartVision2 gebruikt Google spraakherkenning, waardoor een internetverbinding noodzakelijk is om dit te gebruiken. Om hiervan gebruik te maken, druk je kort op de spraakherkenningsknop aan de rechterzijde van de SmartVision2 en spreek je duidelijk je opdracht in.

Hier zijn enkele voorbeelden van acties die je met de spraakherkenning kan doen:

        Kalender, alarm, herinneringen en informatie

o   Stel een alarm in: "Stel een alarm in voor 7 uur." of "Stel een alarm in voor elke vrijdagochtend om 7 uur."

o   Stel een herinnering in: "Herinner me om John te bellen om 18 uur." of "Herinner me om chocolade te kopen op de markt."

o   Bekijk je berichten: "Toon mijn berichten van Brian over het avondeten."

o   Maak een nieuw event voor Google Calendar: "Maak een kalender evenement voor avondeten in Brussel, zaterdag om 19 uur.”

         Communiceer met vrienden en familie

o   Bel een vriend: "Bel Lindsy Jansen.” of “Bel mama.”

o   Stuur een bericht naar een vriend: "Bericht aan Jan dat ik 5 minuutjes later ben."

o   Stuur een email: "Stuur een email naar Kristien, onderwerp nieuwe schoenen, bericht, ik kan niet wachten om mijn nieuwe schoenen te laten zien."

         Feiten en snelle antwoorden

o   Vind de tijd: “Hoe laat is het in Londen?”

o   Bekijk het weer: “Heb ik een jas nodig vandaag?” of “Hoe ziet het weer er morgenvroeg uit?”

o   Vertaal woorden of zinnen: “Hoe zeg je komkommer in het Spaans?”

o   Zoek de betekenis van een woord: “Wat betekent peigeren?”

o   Zet eenheden om: “Hoeveel kilogram is 15 pond?”

o   Maak berekeningen: “Wat is de vierkantswortel van 2209?”

De volledige lijst van beschikbare acties met spraakherkenning vind je [hier](https://support.google.com/websearch/answer/2940021?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=nl) of via de woorden “Wat kan je doen?”.

Goed om te weten: In een invoerveld kan je met de spraakherkenningsknop een tekst schrijven. Druk kort op de knop aan de rechterzijde van de SmartVision2, wacht op een signaal en dicteer je tekst. Daarna zal je tekst automatisch in het invoerveld verschijnen.

Einde document – [Terug naar index](https://update.kapsys.com/help/nl/index.html)

|  |
| --- |
| *SmartVision2 Gebruikershandleiding* |

[**Terug naar index**](https://update.kapsys.com/help/nl/index.html)

**Toegankelijkheid**

**Instellingen**

SmartVision2 kent vele toegankelijkheidsinstellingen die standaard ingeschakeld worden op het product, zoals de wijziging van de stemsnelheid, lettergrootte of snelkoppelingen. Om de toegankelijkheid te wijzigen, selecteert u eerst "Instellingen" en vervolgens "Toegankelijkheid".

De toegankelijkheidsinstellingen zijn:

* **Kapsys Toegankelijkheids diensten**: geeft de audio feedback aan de slechtziende en blinde mensen. Het volgende hoofdstuk beschrijft de verschillende parameters van Kapsys toegankelijkheidsservice.

Goed om weten: U kunt de Kapsys toegankelijkheid dienst op elk gewenst moment opschorten door de "Volume plus" en "Volume minus" ingedrukt te houden. Houd nogmaals ingedrukt om de dienst te activeren.

* **Toegang via Schakelaar**: controle van uw apparaat met behulp van toetscombinaties die je zelf kunt instellen. Deze instelling is vooral handig voor mensen met een motorische beperking, die bepaalde acties aan specifieke knoppen willen toekennen of bij het gebruik van een extern toetsenbord.
* **Ondertiteling**: maakt het mogelijk om de ondertiteling in te schakelen op uw apparaat en kies taal, tekst en stijl opties.
* **Vergrotingsgebaren:**maakt het mogelijk om in en uit te zoomen of te vergroten op uw SmartVision2 scherm met behulp van een triple-tap ergens op het scherm. U kan het schuiven- en zoomniveau als volgt aanpassen:

o    Om te schuiven over het scherm: sleep twee of meer vingers

o    Om het zoomniveau aan te passen: knijp twee of meer vingers samen of spreid ze uit elkaar

Om het scherm tijdelijk te vergroten:

o    Triple-tap en houd ergens op het scherm, met uitzondering van het toetsenbord of de navigatiebalk.

o    Om het vergrootte gebied te verplaatsen, sleept u uw vinger over het scherm.

o    Om te stoppen met het vergroten, laat uw vinger los.

* **Lettertypegrootte:**maakt het mogelijk om de lettergrootte aan te passen aan de meest geschikte voor uw visie. 7 verschillende grootten zijn beschikbaar.
* **Tekst met hoog contrast:** hoog contrast maakt de tekst makkelijker te lezen op uw apparaat. Deze functie stelt de tekstkleur in als zwart of wit, afhankelijk van de oorspronkelijke tekstkleur.
* **Aan/uit-knop beëindigd:**wanneer deze instelling is ingeschakeld, kunt u gewoon op de aan/uit knop van uw apparaat drukken om een gesprek te beëindigen. Deze instelling maakt het sneller en makkelijker om een gesprek te beëindigen.
* **Pick up call met 0-9:**maakt het mogelijk om een inkomend gesprek te beantwoorden door op eender welke numerieke toets te drukken.
* **Scherm automatish draaien:**wanneer deze instelling is ingeschakeld, wordt het scherm automatisch gedraaid wanneer u de telefoon van staande modus naar liggende modus beweegt.
* **Wachtwoorden voorlezen:**Deze instelling regelt gesproken feedback als je wachtwoorden typt.

o    Aan: wachtwoord karakters worden hoorbaar aangekondigd als elke andere getypte tekens.

* + Uitgeschakeld: wachtwoord karakters zijn alleen hoorbaar via de headset. Om uw privacy te beschermen, wordt deze instelling standaard uitgeschakeld.
* **Snelkoppeling voor toegankelijkheid:**maakt het mogelijk om snel de toegankelijkheid in of uit te schakelen.
* **Spraakuitvoer:** Kies de spraaksynthese van de SmartVision2:
  + Kapsys Stemmen: maakt het mogelijk om een compacte spraaksynthese te selecteren of om een gratis premium spraaksynthese te downloaden via een internetverbinding.
  + Meerdere talen: maakt het mogelijk om met sneltoetsen maximaal 3 talen te selecteren om de taal van het systeem te veranderen.

U kunt ook een andere synthesizer stem activeren die u kan downloaden van de Play Store.

* **Vertraging voor blijven aanraken:**Deze instelling past de tijd aan voor uw aanraking op het scherm wordt geregistreerd als vasthouden. Een langere blijven aanraken vertraging betekent dat u langer nodig hebt om uw vinger op dezelfde plaats te houden voordat uw aanraking wordt geregistreerd als vasthouden. Als u vindt dat u per ongeluk vasthoudt wanneer u van plan bent te tappen, overweeg dan om te kiezen voor een grotere vertraging.
* **Kleurinversie:** kleurinversie wisselt kleurwaarden. Bijvoorbeeld, zwarte tekst op een wit scherm wordt witte tekst op een zwart scherm.
* **Kleurcorrectie:** De kleurcorrectie instelling dient om te compenseren voor kleurenblindheid.

**Kapsys Toegankelijkheidservice**

Wanneer Kapsys Toegankelijkheid is geactiveerd, geeft SmartVision2 u de gesproken feedback, zodat een persoon met een visuele beperking het apparaat kan gebruiken zonder naar het scherm te kijken.

Aan- of uitzetten van de Kapsys Toegankelijkheid Service gebeurt door de "Aan / Uit" knop in te houden tot een menu verschijnt. Selecteer vervolgens "Kapsys ToegankelijkheidDienst".

Om de Kapsys Toegankelijkheid service op te schorten of tijdelijk te hervatten houdt u tegelijkertijd de volume omhoog en volume omlaag ingedrukt.

Om de parameters te wijzigen van Kapsys Toegankelijkheid service, druk op "Instellingen" en vervolgens "Toegankelijkheid" en vervolgens "Kapsys Toegankelijkheid Service" en druk op de "Menu" Android knop.

De volgende lijst geeft verschillende parameters van Kapsys Toegankelijkheid Service:

         **Scherm Lezer**: Schakelt tekst-naar-spraak.

         **Spraak volume**: Maakt het mogelijk om het spraak volume op hetzelfde of minder dan de media volume in te stellen. Media volume is het volume van andere geluiden op het toestel.

         **Toonhoogte wijziging**: verandert de toonhoogte van de toetsenbord feedback. Wanneer u deze optie inschakelt, wordt gesproken feedback van het toetsenbord op een lagere stem toon ingesteld.

         **Editor echo**: Definieert het type dat wordt aangekondigd bij tekst-naar-spraak zoals letters, woorden of zinnen.

         **Trillen na het invoer van tekens**: trilt na de invoer van een teken in een invoerveld.

         **Piepen na het invoeren van tekens**: piept na de invoer van een teken in een invoerveld.

         **Vertraging bij invoeren van tekens**: Hier kunt u de validatieperiode van de invoer van een teken in een invoerveld instellen.

         **Spreken als scherm uit is**: Indien aangevinkt, worden meldingen gesproken wanneer het scherm is uitgeschakeld.

         **Nabijheidssensor gebruiken**: Indien aangevinkt, zal tekst-naar-spraak tijdelijk stoppen, afhankelijk van een nabijheidssensor.

         **Zichtbare items weergegeven**: Kondigt de zichtbare items die worden weergegeven op het scherm aan (vb: het tonen van punt 1 tot 6 van 12).

         **Schudden voor doorlopend lezen**: Wanneer ingeschakeld, doorlopend lezen door het schudden van het apparaat.

         **Fonetische letters uitspreken**: het controleren van deze optie zal toelaten om fonetische letters te horen (zoals "F, foxtrot" of "S, sierra") wanneer u een toets ingedrukt houdt op het virtuele touch screen toetsenbord.

         **Gebruikstips uitspreken**: Indien aangevinkt, kun je hints beluisteren wanneer u klaar bent met navigeren tussen schermelementen, met een korte vertraging.

         **Beller ID uitspreken**: Maakt het mogelijk om de identiteit van de beller te horen voordat je antwoord.

         **Trilfeedback**: Trilt voor alle acties, bij het selecteren van een object of navigatie op uw apparaat.

         **Geluidsfeedback**: Indien aangevinkt, geeft deze optie geluidsfeedback in aanvulling op verbalisatie tijdens het navigeren.

         **Spraakaudio centraal**: Kunt u het volume van andere audio verminderen tijdens het uitspreken.

         **Geluidsvolume**: deze optie regelt het geluidsvolume van spraak en andere geluiden in de Kapsys toegankelijkheid. Deze optie is beschikbaar wanneer geluid feedback is ingeschakeld.

         **Verkennen via aanraking**: Met deze optie kunt u horen wat er onder je vinger is als je het scherm aanraakt.

         **Uitschakelen touchscreen**: Indien aangevinkt, wordt het aanraakscherm uitgeschakeld.

         **Lijsten automatisch scrollen**: Indien aangevinkt, kan men lineair door lijsten scrollen.

         **Selecteren met één tik**: raak het gefocuste item met één tik aan om te valideren**.**

        **Contextmenu als lijst weergeven**: Selecteer deze instelling om de globale en lokale contextuele menu's als lijsten in plaats van cirkels tonen.

        **Training verkennen via aanraking starten:** aanleren van het gebruik van een touchscreen of aanraakscherm.

        **Toetsenbord sneltoetsen**: Hiermee kunt u snelkoppelingen beheren van SmartVision2.

        **Externe sneltoetsen**: Stelt het beheer in van snelkoppelingen van een extern toetsenbord.

        **Aangepaste labels beheren**: Gebruik deze instelling om alle aangepaste labels te beheren die je hebt gemaakt met het lokale contextmenu.

         **MagniText**: Wanneer geactiveerd, vergroot de geselecteerde tekst in een scrolling banner op het scherm. De grootte, kleur, snelheid en positie van de banner zijn aanpasbaar.

        **Zwart scherm**: Met deze optie kunt u overschakelen naar een zwart scherm om de batterij te sparen en persoonlijke gegevens te beschermen.

        **Hervatten na opschorten**: Met deze optie kunt u kiezen hoe Kapsys Dienst Toegankelijkheid hervat nadat u het hebt onderbroken.

        **Spraak voor wekker**: Hier kunt u het type informatie aangeven dat u wilt horen bij de wekkerfunctie (aankondigen van de tijd, datum, het batterijniveau, netwerkstatus, meldingen van gemiste oproepen, nieuwe berichten en nieuwe e-mails).

        **Toegankelijkheidinstellingen beheren**: Met deze optie kunt u toegankelijkheidprofielen opslaan, importeren of delen.

**Toegankelijkheid contextuele menu**

Als u navigeert in de SmartVision2, zijn twee contextuele menu's beschikbaar om u te helpen de instellingen en controles te vinden. Het globale contextuele menu bevat opdrachten die overal werken, en het lokale contextmenu is afhankelijk van het gefocuste item.

**Algemene contextuele menu**

Om het algemene contextuele menu te bekijken, houdt de menutoets ingedrukt.

De volgende opties zijn beschikbaar wanneer u het globale contextmenu activeert:

        Lezen vanaf boven: hoor het uitlezen van alle items op het scherm, te beginnen bovenaan.

        Laatste uitspraak herhalen: hij herhaalt wat er laatst is gezegd.

        Laatste uitspraak spellen: spelt elk teken van de vorige uitspraak.

        Lees vanaf volgend item: uitlezen van alle items op het scherm vanaf het gefocuste punt.

        Feedback onderbreken: Met deze optie wordt de Kapsys Toegankelijkheid gestopt, met inbegrip van meldingen en “Verkennen via aanraking".

Opmerking: Kapsys Toegankelijkheid hervat hetzij wanneer het scherm wordt ingeschakeld, wanneer het slot wordt getoond, of van de notities regel. Dit is afhankelijk van je "hervatten na opschorten" voorkeur. U kunt deze voorkeur in Kapsys Toegankelijkheid instellingen wijzigen.

         Kapsys toegankelijkheid instellingen: deze optie opent het scherm Kapsys Toegankelijkheid Service-instellingen.

         Tekst-naar-spraak instellingen: selecteer deze optie om uw tekst-naar-spraak instellingen aan te passen.

**Lokale contextuele menu**

Om het lokale contextmenu te bekijken, gebruikt u de combinatie van hekje-toets (ingedrukt houden) en "9" -toets.

Het lokale contextmenu bevat controles over de gefocuste item. Als er geen relevante opties zijn, zegt Kapsys Toegankelijkheid  "Geen menu-items". Wanneer u het lokale contextmenu opent, biedt het menu opties relevant met de huidige context. Opties kunnen onder meer de volgende bevatten:

        Navigatie opties: Standaard, Tekens, Woorden, Paragrafen, Lijnen en Paginas.

         Cursor controle menu: Wanneer u tekst bewerkt, opent deze optie een nieuw lokaal contextueel menu met opties zoals "Beweeg de cursor naar het begin", "Beweeg de cursor naar het einde", "Alles selecteren" en "Start selectie mode". Als tekst is geselecteerd, kunnen de opties “Knippen”, “Kopiëren”, “Plakken”, en “Einde selectie mode” bevatten. Om de cursor te verplaatsen, in een te bewerken vak, kunt u op de volumetoetsen drukken.

* Label controles: dit menu kunt u toevoegen, verwijderen en bewerken van aangepaste labels voor niet-gelabelde inhoud. Bij sommige toepassingen ontbreken labels op de beelden. U kunt Kapsys Toegankelijkheid gebruiken om uw eigen labels maken voor afbeeldingen, om het gemakkelijker te maken om ze te identificeren in de toekomst. U kunt de aangepaste labels beheren via de instelling "Beheer aangepaste labels" in Kapsys Toegankelijkheids-instellingen.

**Toetsenbord snelkoppelingen**

Door Kapsys toegankelijkheid, kunt u maximaal 32 sneltoetsen toewijzen aan voorgedefinieerde acties.

Sneltoetsen zijn een combinatie van "ster" toetsen of "hekje" (ingedrukt houden) en "0" tot "9", pijl omhoog, pijl omlaag, pijl naar links, pijl naar rechts, volume omhoog en volume omlaag.

Lijst van acties die geassocieerd zijn met een sneltoets:

         Geef de status van SmartVision2

         Open het Melding scherm

         Open de snelle instellingen van het Melding scherm.

         Verhoog de tekst-naar-spraak snelheid.

         Verlaag de tekst-naar-spraak snelheid.

         Verander de taal van tekst-naar-spraak.

         Lees vanaf het begin van het scherm.

         Lees vanaf het volgende item.

         Verlaag het precisieniveau.

         Verhoog het precisieniveau

         Herhaal de laatste uitspraak

         Spel de laatste uitspraak

         Pauze / hervatten tekst-naar-spraak

         Kapsys Toegankelijkheid instellingen

         Tekst-naar-spraak instellingen

         Selecteer alles

         Knip

         Kopieer

         Plak

         Beweeg de cursor naar de linkerkant van het invoerveld

         Beweeg de cursor naar de rechterkant van het invoerveld

         Beweeg de cursor naar het begin van het invoerveld

         Beweeg de cursor naar het einde van het invoerveld

         Selecteer het teken links van de cursor

         Selecteer het teken rechts van de cursor

         Verhoog het volume van de tekst-naar-spraak

         Verlaag het volume van de tekst-naar-spraak

         Activeren / deactiveren MagniText mode

         Activeren / deactiveren "Vergroting gebaar" -modus

         Kapsys Toegankelijkheid algemeen Menu

         Kapsys Toegankelijkheid lokaal Menu

Standaard worden een aantal snelkoppelingen al voorgedefinieerd op SmartVision2. Deze snelkoppelingen zijn onderverdeeld in twee categorieën:

* Toegankelijkheid gerelateerde snelkoppelingen in verband met "hekje ",
* Bewerken gerelateerde sneltoetsen in verband met de "ster".

Deze snelkoppelingen kunnen worden gewijzigd door middel van "snelkoppelingen" items in de Kapsys Toegankelijkheid.

**Toegankelijkheid gerelateerde snelkoppelingen in verband met de toets "hekje"**

         Hekje key 0: Instellingen Toegankelijkheid Kapsys

         Hekje-toets 1: Geeft de status SmartVision2

         Hekje-toets 2: Lees vanaf het begin van het scherm

         Hekje-toets 3: Open "Snelle instellingen" pagina van het melding scherm

         Hekje-toets 4: Verlaag tekst-naar-spraak snelheid

         Hash key 5: Verhoog tekst-naar-spraak snelheid

         Hash key 6: Activeer / Deactiveer MagniText modus

         Hekje-toets 7: Herhaal de laatste uitspraak

         Hekje-toets 8: Spelling van de laatste uitspraak

         Hekje-toets 9: Kapsys Toegankelijkheid Lokale Menu

         Hekje-toets Pijl: niet toegewezen

         Hekje-toets Pijl omlaag: niet toegewezen

         Hekje-toets Pijl naar links: niet toegewezen

         Hekje-toets Pijl naar rechts: niet toegewezen

         Hekje-toets Volume omhoog: Verhoog het volume van tekst-naar-spraak

         Hekje-toets Volume omlaag: Verlaag het volume van tekst-naar-spraak

**Bewerking gerelateerde snelkoppelingen met "ster" **

         Ster 0: Alles selecteren

         Ster 1: Verlaag precisieniveau

         Ster 2: Verhoog precisieniveau

         Ster 3: Knippen

         Ster 4: niet toegekend

         Ster 5: niet toegekend

         Ster 6: Kopieer

         Ster 7: niet toegekend

         Ster 8: niet toegekend

         Ster 9: Plakken

         Pijl omhoog: Beweeg de cursor naar het begin van de invoerzone

         Pijl omlaag: Beweeg de cursor naar het einde van de invoerzone

         Pijl naar links: Beweeg de cursor naar de linkerkant van de invoerzone

         Pijl naar rechts: Verplaats de cursor naar de rechterkant van de invoerzone

         Volume omhoog: Selecteer een teken links van de cursor

         Volume omlaag: Selecteer een teken rechts van de cursor

**Goed om weten:** De volumeknoppen plus en min laten je toe om de cursor van links naar rechts te bewegen in het invoergebied, afhankelijk van het precisieniveau dat vooraf is bepaald met de ster 1 en de ster 2 sneltoetsen.  
De beschikbare precisieniveaus zijn: standaard, karakters, woorden, regels, paragraaf, pagina.

Einde document – [Terug naar index](https://update.kapsys.com/help/nl/index.html)

|  |
| --- |
| *SmartVision2 Gebruikershandleiding* |

[**Terug naar index**](https://update.kapsys.com/help/nl/index.html)

**Toegankelijkheid**

**Instellingen**

SmartVision2 kent vele toegankelijkheidsinstellingen die standaard ingeschakeld worden op het product, zoals de wijziging van de stemsnelheid, lettergrootte of snelkoppelingen. Om de toegankelijkheid te wijzigen, selecteert u eerst "Instellingen" en vervolgens "Toegankelijkheid".

De toegankelijkheidsinstellingen zijn:

* **Kapsys Toegankelijkheids diensten**: geeft de audio feedback aan de slechtziende en blinde mensen. Het volgende hoofdstuk beschrijft de verschillende parameters van Kapsys toegankelijkheidsservice.

Goed om weten: U kunt de Kapsys toegankelijkheid dienst op elk gewenst moment opschorten door de "Volume plus" en "Volume minus" ingedrukt te houden. Houd nogmaals ingedrukt om de dienst te activeren.

* **Toegang via Schakelaar**: controle van uw apparaat met behulp van toetscombinaties die je zelf kunt instellen. Deze instelling is vooral handig voor mensen met een motorische beperking, die bepaalde acties aan specifieke knoppen willen toekennen of bij het gebruik van een extern toetsenbord.
* **Ondertiteling**: maakt het mogelijk om de ondertiteling in te schakelen op uw apparaat en kies taal, tekst en stijl opties.
* **Vergrotingsgebaren:**maakt het mogelijk om in en uit te zoomen of te vergroten op uw SmartVision2 scherm met behulp van een triple-tap ergens op het scherm. U kan het schuiven- en zoomniveau als volgt aanpassen:

o    Om te schuiven over het scherm: sleep twee of meer vingers

o    Om het zoomniveau aan te passen: knijp twee of meer vingers samen of spreid ze uit elkaar

Om het scherm tijdelijk te vergroten:

o    Triple-tap en houd ergens op het scherm, met uitzondering van het toetsenbord of de navigatiebalk.

o    Om het vergrootte gebied te verplaatsen, sleept u uw vinger over het scherm.

o    Om te stoppen met het vergroten, laat uw vinger los.

* **Lettertypegrootte:**maakt het mogelijk om de lettergrootte aan te passen aan de meest geschikte voor uw visie. 7 verschillende grootten zijn beschikbaar.
* **Tekst met hoog contrast:** hoog contrast maakt de tekst makkelijker te lezen op uw apparaat. Deze functie stelt de tekstkleur in als zwart of wit, afhankelijk van de oorspronkelijke tekstkleur.
* **Aan/uit-knop beëindigd:**wanneer deze instelling is ingeschakeld, kunt u gewoon op de aan/uit knop van uw apparaat drukken om een gesprek te beëindigen. Deze instelling maakt het sneller en makkelijker om een gesprek te beëindigen.
* **Pick up call met 0-9:**maakt het mogelijk om een inkomend gesprek te beantwoorden door op eender welke numerieke toets te drukken.
* **Scherm automatish draaien:**wanneer deze instelling is ingeschakeld, wordt het scherm automatisch gedraaid wanneer u de telefoon van staande modus naar liggende modus beweegt.
* **Wachtwoorden voorlezen:**Deze instelling regelt gesproken feedback als je wachtwoorden typt.

o    Aan: wachtwoord karakters worden hoorbaar aangekondigd als elke andere getypte tekens.

* + Uitgeschakeld: wachtwoord karakters zijn alleen hoorbaar via de headset. Om uw privacy te beschermen, wordt deze instelling standaard uitgeschakeld.
* **Snelkoppeling voor toegankelijkheid:**maakt het mogelijk om snel de toegankelijkheid in of uit te schakelen.
* **Spraakuitvoer:** Kies de spraaksynthese van de SmartVision2:
  + Kapsys Stemmen: maakt het mogelijk om een compacte spraaksynthese te selecteren of om een gratis premium spraaksynthese te downloaden via een internetverbinding.
  + Meerdere talen: maakt het mogelijk om met sneltoetsen maximaal 3 talen te selecteren om de taal van het systeem te veranderen.

U kunt ook een andere synthesizer stem activeren die u kan downloaden van de Play Store.

* **Vertraging voor blijven aanraken:**Deze instelling past de tijd aan voor uw aanraking op het scherm wordt geregistreerd als vasthouden. Een langere blijven aanraken vertraging betekent dat u langer nodig hebt om uw vinger op dezelfde plaats te houden voordat uw aanraking wordt geregistreerd als vasthouden. Als u vindt dat u per ongeluk vasthoudt wanneer u van plan bent te tappen, overweeg dan om te kiezen voor een grotere vertraging.
* **Kleurinversie:** kleurinversie wisselt kleurwaarden. Bijvoorbeeld, zwarte tekst op een wit scherm wordt witte tekst op een zwart scherm.
* **Kleurcorrectie:** De kleurcorrectie instelling dient om te compenseren voor kleurenblindheid.

**Kapsys Toegankelijkheidservice**

Wanneer Kapsys Toegankelijkheid is geactiveerd, geeft SmartVision2 u de gesproken feedback, zodat een persoon met een visuele beperking het apparaat kan gebruiken zonder naar het scherm te kijken.

Aan- of uitzetten van de Kapsys Toegankelijkheid Service gebeurt door de "Aan / Uit" knop in te houden tot een menu verschijnt. Selecteer vervolgens "Kapsys ToegankelijkheidDienst".

Om de Kapsys Toegankelijkheid service op te schorten of tijdelijk te hervatten houdt u tegelijkertijd de volume omhoog en volume omlaag ingedrukt.

Om de parameters te wijzigen van Kapsys Toegankelijkheid service, druk op "Instellingen" en vervolgens "Toegankelijkheid" en vervolgens "Kapsys Toegankelijkheid Service" en druk op de "Menu" Android knop.

De volgende lijst geeft verschillende parameters van Kapsys Toegankelijkheid Service:

         **Scherm Lezer**: Schakelt tekst-naar-spraak.

         **Spraak volume**: Maakt het mogelijk om het spraak volume op hetzelfde of minder dan de media volume in te stellen. Media volume is het volume van andere geluiden op het toestel.

         **Toonhoogte wijziging**: verandert de toonhoogte van de toetsenbord feedback. Wanneer u deze optie inschakelt, wordt gesproken feedback van het toetsenbord op een lagere stem toon ingesteld.

         **Editor echo**: Definieert het type dat wordt aangekondigd bij tekst-naar-spraak zoals letters, woorden of zinnen.

         **Trillen na het invoer van tekens**: trilt na de invoer van een teken in een invoerveld.

         **Piepen na het invoeren van tekens**: piept na de invoer van een teken in een invoerveld.

         **Vertraging bij invoeren van tekens**: Hier kunt u de validatieperiode van de invoer van een teken in een invoerveld instellen.

         **Spreken als scherm uit is**: Indien aangevinkt, worden meldingen gesproken wanneer het scherm is uitgeschakeld.

         **Nabijheidssensor gebruiken**: Indien aangevinkt, zal tekst-naar-spraak tijdelijk stoppen, afhankelijk van een nabijheidssensor.

         **Zichtbare items weergegeven**: Kondigt de zichtbare items die worden weergegeven op het scherm aan (vb: het tonen van punt 1 tot 6 van 12).

         **Schudden voor doorlopend lezen**: Wanneer ingeschakeld, doorlopend lezen door het schudden van het apparaat.

         **Fonetische letters uitspreken**: het controleren van deze optie zal toelaten om fonetische letters te horen (zoals "F, foxtrot" of "S, sierra") wanneer u een toets ingedrukt houdt op het virtuele touch screen toetsenbord.

         **Gebruikstips uitspreken**: Indien aangevinkt, kun je hints beluisteren wanneer u klaar bent met navigeren tussen schermelementen, met een korte vertraging.

         **Beller ID uitspreken**: Maakt het mogelijk om de identiteit van de beller te horen voordat je antwoord.

         **Trilfeedback**: Trilt voor alle acties, bij het selecteren van een object of navigatie op uw apparaat.

         **Geluidsfeedback**: Indien aangevinkt, geeft deze optie geluidsfeedback in aanvulling op verbalisatie tijdens het navigeren.

         **Spraakaudio centraal**: Kunt u het volume van andere audio verminderen tijdens het uitspreken.

         **Geluidsvolume**: deze optie regelt het geluidsvolume van spraak en andere geluiden in de Kapsys toegankelijkheid. Deze optie is beschikbaar wanneer geluid feedback is ingeschakeld.

         **Verkennen via aanraking**: Met deze optie kunt u horen wat er onder je vinger is als je het scherm aanraakt.

         **Uitschakelen touchscreen**: Indien aangevinkt, wordt het aanraakscherm uitgeschakeld.

         **Lijsten automatisch scrollen**: Indien aangevinkt, kan men lineair door lijsten scrollen.

         **Selecteren met één tik**: raak het gefocuste item met één tik aan om te valideren**.**

        **Contextmenu als lijst weergeven**: Selecteer deze instelling om de globale en lokale contextuele menu's als lijsten in plaats van cirkels tonen.

        **Training verkennen via aanraking starten:** aanleren van het gebruik van een touchscreen of aanraakscherm.

        **Toetsenbord sneltoetsen**: Hiermee kunt u snelkoppelingen beheren van SmartVision2.

        **Externe sneltoetsen**: Stelt het beheer in van snelkoppelingen van een extern toetsenbord.

        **Aangepaste labels beheren**: Gebruik deze instelling om alle aangepaste labels te beheren die je hebt gemaakt met het lokale contextmenu.

         **MagniText**: Wanneer geactiveerd, vergroot de geselecteerde tekst in een scrolling banner op het scherm. De grootte, kleur, snelheid en positie van de banner zijn aanpasbaar.

        **Zwart scherm**: Met deze optie kunt u overschakelen naar een zwart scherm om de batterij te sparen en persoonlijke gegevens te beschermen.

        **Hervatten na opschorten**: Met deze optie kunt u kiezen hoe Kapsys Dienst Toegankelijkheid hervat nadat u het hebt onderbroken.

        **Spraak voor wekker**: Hier kunt u het type informatie aangeven dat u wilt horen bij de wekkerfunctie (aankondigen van de tijd, datum, het batterijniveau, netwerkstatus, meldingen van gemiste oproepen, nieuwe berichten en nieuwe e-mails).

        **Toegankelijkheidinstellingen beheren**: Met deze optie kunt u toegankelijkheidprofielen opslaan, importeren of delen.

**Toegankelijkheid contextuele menu**

Als u navigeert in de SmartVision2, zijn twee contextuele menu's beschikbaar om u te helpen de instellingen en controles te vinden. Het globale contextuele menu bevat opdrachten die overal werken, en het lokale contextmenu is afhankelijk van het gefocuste item.

**Algemene contextuele menu**

Om het algemene contextuele menu te bekijken, houdt de menutoets ingedrukt.

De volgende opties zijn beschikbaar wanneer u het globale contextmenu activeert:

        Lezen vanaf boven: hoor het uitlezen van alle items op het scherm, te beginnen bovenaan.

        Laatste uitspraak herhalen: hij herhaalt wat er laatst is gezegd.

        Laatste uitspraak spellen: spelt elk teken van de vorige uitspraak.

        Lees vanaf volgend item: uitlezen van alle items op het scherm vanaf het gefocuste punt.

        Feedback onderbreken: Met deze optie wordt de Kapsys Toegankelijkheid gestopt, met inbegrip van meldingen en “Verkennen via aanraking".

Opmerking: Kapsys Toegankelijkheid hervat hetzij wanneer het scherm wordt ingeschakeld, wanneer het slot wordt getoond, of van de notities regel. Dit is afhankelijk van je "hervatten na opschorten" voorkeur. U kunt deze voorkeur in Kapsys Toegankelijkheid instellingen wijzigen.

         Kapsys toegankelijkheid instellingen: deze optie opent het scherm Kapsys Toegankelijkheid Service-instellingen.

         Tekst-naar-spraak instellingen: selecteer deze optie om uw tekst-naar-spraak instellingen aan te passen.

**Lokale contextuele menu**

Om het lokale contextmenu te bekijken, gebruikt u de combinatie van hekje-toets (ingedrukt houden) en "9" -toets.

Het lokale contextmenu bevat controles over de gefocuste item. Als er geen relevante opties zijn, zegt Kapsys Toegankelijkheid  "Geen menu-items". Wanneer u het lokale contextmenu opent, biedt het menu opties relevant met de huidige context. Opties kunnen onder meer de volgende bevatten:

        Navigatie opties: Standaard, Tekens, Woorden, Paragrafen, Lijnen en Paginas.

         Cursor controle menu: Wanneer u tekst bewerkt, opent deze optie een nieuw lokaal contextueel menu met opties zoals "Beweeg de cursor naar het begin", "Beweeg de cursor naar het einde", "Alles selecteren" en "Start selectie mode". Als tekst is geselecteerd, kunnen de opties “Knippen”, “Kopiëren”, “Plakken”, en “Einde selectie mode” bevatten. Om de cursor te verplaatsen, in een te bewerken vak, kunt u op de volumetoetsen drukken.

* Label controles: dit menu kunt u toevoegen, verwijderen en bewerken van aangepaste labels voor niet-gelabelde inhoud. Bij sommige toepassingen ontbreken labels op de beelden. U kunt Kapsys Toegankelijkheid gebruiken om uw eigen labels maken voor afbeeldingen, om het gemakkelijker te maken om ze te identificeren in de toekomst. U kunt de aangepaste labels beheren via de instelling "Beheer aangepaste labels" in Kapsys Toegankelijkheids-instellingen.

**Toetsenbord snelkoppelingen**

Door Kapsys toegankelijkheid, kunt u maximaal 32 sneltoetsen toewijzen aan voorgedefinieerde acties.

Sneltoetsen zijn een combinatie van "ster" toetsen of "hekje" (ingedrukt houden) en "0" tot "9", pijl omhoog, pijl omlaag, pijl naar links, pijl naar rechts, volume omhoog en volume omlaag.

Lijst van acties die geassocieerd zijn met een sneltoets:

         Geef de status van SmartVision2

         Open het Melding scherm

         Open de snelle instellingen van het Melding scherm.

         Verhoog de tekst-naar-spraak snelheid.

         Verlaag de tekst-naar-spraak snelheid.

         Verander de taal van tekst-naar-spraak.

         Lees vanaf het begin van het scherm.

         Lees vanaf het volgende item.

         Verlaag het precisieniveau.

         Verhoog het precisieniveau

         Herhaal de laatste uitspraak

         Spel de laatste uitspraak

         Pauze / hervatten tekst-naar-spraak

         Kapsys Toegankelijkheid instellingen

         Tekst-naar-spraak instellingen

         Selecteer alles

         Knip

         Kopieer

         Plak

         Beweeg de cursor naar de linkerkant van het invoerveld

         Beweeg de cursor naar de rechterkant van het invoerveld

         Beweeg de cursor naar het begin van het invoerveld

         Beweeg de cursor naar het einde van het invoerveld

         Selecteer het teken links van de cursor

         Selecteer het teken rechts van de cursor

         Verhoog het volume van de tekst-naar-spraak

         Verlaag het volume van de tekst-naar-spraak

         Activeren / deactiveren MagniText mode

         Activeren / deactiveren "Vergroting gebaar" -modus

         Kapsys Toegankelijkheid algemeen Menu

         Kapsys Toegankelijkheid lokaal Menu

Standaard worden een aantal snelkoppelingen al voorgedefinieerd op SmartVision2. Deze snelkoppelingen zijn onderverdeeld in twee categorieën:

* Toegankelijkheid gerelateerde snelkoppelingen in verband met "hekje ",
* Bewerken gerelateerde sneltoetsen in verband met de "ster".

Deze snelkoppelingen kunnen worden gewijzigd door middel van "snelkoppelingen" items in de Kapsys Toegankelijkheid.

**Toegankelijkheid gerelateerde snelkoppelingen in verband met de toets "hekje"**

         Hekje key 0: Instellingen Toegankelijkheid Kapsys

         Hekje-toets 1: Geeft de status SmartVision2

         Hekje-toets 2: Lees vanaf het begin van het scherm

         Hekje-toets 3: Open "Snelle instellingen" pagina van het melding scherm

         Hekje-toets 4: Verlaag tekst-naar-spraak snelheid

         Hash key 5: Verhoog tekst-naar-spraak snelheid

         Hash key 6: Activeer / Deactiveer MagniText modus

         Hekje-toets 7: Herhaal de laatste uitspraak

         Hekje-toets 8: Spelling van de laatste uitspraak

         Hekje-toets 9: Kapsys Toegankelijkheid Lokale Menu

         Hekje-toets Pijl: niet toegewezen

         Hekje-toets Pijl omlaag: niet toegewezen

         Hekje-toets Pijl naar links: niet toegewezen

         Hekje-toets Pijl naar rechts: niet toegewezen

         Hekje-toets Volume omhoog: Verhoog het volume van tekst-naar-spraak

         Hekje-toets Volume omlaag: Verlaag het volume van tekst-naar-spraak

**Bewerking gerelateerde snelkoppelingen met "ster" **

         Ster 0: Alles selecteren

         Ster 1: Verlaag precisieniveau

         Ster 2: Verhoog precisieniveau

         Ster 3: Knippen

         Ster 4: niet toegekend

         Ster 5: niet toegekend

         Ster 6: Kopieer

         Ster 7: niet toegekend

         Ster 8: niet toegekend

         Ster 9: Plakken

         Pijl omhoog: Beweeg de cursor naar het begin van de invoerzone

         Pijl omlaag: Beweeg de cursor naar het einde van de invoerzone

         Pijl naar links: Beweeg de cursor naar de linkerkant van de invoerzone

         Pijl naar rechts: Verplaats de cursor naar de rechterkant van de invoerzone

         Volume omhoog: Selecteer een teken links van de cursor

         Volume omlaag: Selecteer een teken rechts van de cursor

**Goed om weten:** De volumeknoppen plus en min laten je toe om de cursor van links naar rechts te bewegen in het invoergebied, afhankelijk van het precisieniveau dat vooraf is bepaald met de ster 1 en de ster 2 sneltoetsen.  
De beschikbare precisieniveaus zijn: standaard, karakters, woorden, regels, paragraaf, pagina.

Einde document – [Terug naar index](https://update.kapsys.com/help/nl/index.html)

|  |
| --- |
| *SmartVision2 Gebruikershandleiding* |

[**Terug naar index**](https://update.kapsys.com/help/nl/index.html)

**Startscherm**

Het Startscherm is het hoofdscherm van de SmartVision2. Dit scherm werkt als een startmenu waaruit je diverse functies en applicaties kan activeren van je smartphone.  
Om naar het Startscherm terug te keren, op eender welk moment, druk je op de “Thuis” knop van je SmartVision2.

Standaard zijn er 4 applicaties beschikbaar vanuit het Startscherm:

         **Toepassingen**: om naar de lijst van alle toepassingen van de SmartVision2 te gaan, die alfabetisch gerangschikt zijn.

         **Telefoon**: om te bellen, gemiste oproepen te bekijken en om naar je voicemail te gaan.

         **Berichten**: om SMS of MMS berichten te lezen en versturen.

         **Contacten**: om je contacten te beheren en nieuwe contacten aan te maken

Extra opties zijn beschikbaar vanuit het Startscherm door op de “Menu” knop te drukken:

         **Instellingen**: om naar de instellingen van de smartphone te gaan.

         **Een toepassing toevoegen**: om snel een toepassing aan het Startscherm toe te voegen.

         **Een widget toevoegen**: om een widget aan het Startscherm toe te voegen. Widgets zijn kleine applicaties die informatie voorzien en snelle toegang geven vanuit het Startscherm tot specifieke functies van een toepassing. Widgets kunnen gedownload worden van de online winkel, genaam "Play Store".

         **Achtergronden**: om de achtergrond van het Startscherm te personaliseren.

         **Hulp**: om de gebruikershandleiding van de SmartVision2 te raadplegen.

**Het Startscherm aanpassen**

Het SmartVision2 Startscherm is volledig aanpasbaar. Je kan toepassingen of widgets toevoegen, de volgorde veranderen waarin de elementen worden weergegeven en elementen verwijderen van het Startscherm.

**Een toepassing aan het Startscherm toevoegen**

Druk op de "Menu" knop vanuit het Startscherm en selecteer “Een toepassing toevoegen” uit de lijst. Selecteer dan de toepassing die je wilt toevoegen aan het Startscherm.

Je kan een toepassing ook aan het Startscherm toevoegen vanuit “Toepassingen”. In dit geval selecteer je de toepassing die je wilt toevoegen uit de lijst van toepassingen en houd je de “OK” knop ingedrukt tot een menu verschijnt. Selecteer "Toevoegen aan startscherm”. De toepassing is nu beschikbaar onderaan de lijst in het Startscherm.

**Een toepassing van het Startscherm verwijderen**

Selecteer de toepassing die je wilt verwijderen en houd de "OK" knop ingedrukt tot een menu verschijnt.   
Selecteer "Verwijderen uit het startscherm”. De toepassing is nu verwijderd van het Startscherm, maar nog steeds beschikbaar bij “Toepassingen”.

**Een toepassing verplaatsen in het Startscherm**

Vanuit het Startscherm selecteer je de toepassing die je wilt verplaatsen en houd je de "OK" knop ingedrukt tot een menu verschijnt.

Selecteer dan de actie die je wilt uitvoeren: omhoog in de lijst, naar beneden in de lijst, naar het begin van de lijst, ga naar de onderkant van de lijst.

Goed om te weten: wanneer een toepassing op het Startscherm geplaatst wordt, zal een gele ster verschijnen aan de linkerbovenkant van het icoon van de toepassing.

Einde document – [Terug naar index](https://update.kapsys.com/help/nl/index.html)

|  |
| --- |
| *SmartVision2 Gebruikershandleiding* |

[**Terug naar index**](https://update.kapsys.com/help/nl/index.html)

**Toepassingen**

Alle toepassingen die geïnstalleerd zijn op je SmartVision2 zijn beschikbaar vanuit het Thuisscherm via "Toepassingen". Toepassingen worden getoond als een lijst in alfabetische volgorde.

**Een toepassing openen**

Selecteer de toepassing die je wilt openen uit de lijst en druk op de "OK" knop.

**Een toepassing sluiten**

Druk op de “Terug” knop wanneer je op het hoofdscherm van de toepassing bent.  
Wanneer je de toepassing verlaat via de “Thuis” knop of wanneer je naar een andere toepassing geleidt wordt, zal de toepassing verder blijven lopen in de achtergrond.

Goed om te weten: je kan de toepassingen, die in de achtergrond lopen, bekijken door lang op de “Thuis” knop te drukken.

Vanuit dit scherm kan je:

         Een toepassing sluiten

         Terugkeren naar de gewenste toepassing

         Snel naar de Google zoekbalk gaan

Om de standby tijd van de SmartVision2 te optimaliseren, adviseren we je om regelmatig de achtergrondtoepassingen te sluiten die je niet gebruikt.  
Het heropstarten van de telefoon zal automatisch de achtergrondtoepassingen sluiten.

**Een toepassing zoeken**

Gebruik het toetsenbord om het begin van de naam van de toepassing te typen. De lijst van toepassingen wordt dan gefilterd op jou invoer. Door deze gefilterde lijst kan je zoeken met de navigatieknoppen.  
Om een karakter uit de filter te verwijderen, druk je op de “Verwijder” knop.

**Een toepassing downloaden**

De SmartVision2 heeft al een set voorgeïnstalleerde toepassingen. Je kan ook nieuwe toepassingen downloaden via de toepassing “Play Store”.

**Een toepassing verwijderen**

Selecteer de toepassing die je wilt verwijderen en houd de “OK” knop ingedrukt tot een menu verschijnt. Selecteer dan "Verwijderen".

Goed om te weten: de voorgeïnstalleerde toepassingen van de SmartVision2 kunnen niet verwijderd worden.

Einde document – [Terug naar index](https://update.kapsys.com/help/nl/index.html)

|  |
| --- |
| *SmartVision2 Gebruikershandleiding* |

[**Terug naar index**](https://update.kapsys.com/help/nl/index.html)

**Toepassingen**

Alle toepassingen die geïnstalleerd zijn op je SmartVision2 zijn beschikbaar vanuit het Thuisscherm via "Toepassingen". Toepassingen worden getoond als een lijst in alfabetische volgorde.

**Een toepassing openen**

Selecteer de toepassing die je wilt openen uit de lijst en druk op de "OK" knop.

**Een toepassing sluiten**

Druk op de “Terug” knop wanneer je op het hoofdscherm van de toepassing bent.  
Wanneer je de toepassing verlaat via de “Thuis” knop of wanneer je naar een andere toepassing geleidt wordt, zal de toepassing verder blijven lopen in de achtergrond.

Goed om te weten: je kan de toepassingen, die in de achtergrond lopen, bekijken door lang op de “Thuis” knop te drukken.

Vanuit dit scherm kan je:

         Een toepassing sluiten

         Terugkeren naar de gewenste toepassing

         Snel naar de Google zoekbalk gaan

Om de standby tijd van de SmartVision2 te optimaliseren, adviseren we je om regelmatig de achtergrondtoepassingen te sluiten die je niet gebruikt.  
Het heropstarten van de telefoon zal automatisch de achtergrondtoepassingen sluiten.

**Een toepassing zoeken**

Gebruik het toetsenbord om het begin van de naam van de toepassing te typen. De lijst van toepassingen wordt dan gefilterd op jou invoer. Door deze gefilterde lijst kan je zoeken met de navigatieknoppen.  
Om een karakter uit de filter te verwijderen, druk je op de “Verwijder” knop.

**Een toepassing downloaden**

De SmartVision2 heeft al een set voorgeïnstalleerde toepassingen. Je kan ook nieuwe toepassingen downloaden via de toepassing “Play Store”.

**Een toepassing verwijderen**

Selecteer de toepassing die je wilt verwijderen en houd de “OK” knop ingedrukt tot een menu verschijnt. Selecteer dan "Verwijderen".

Goed om te weten: de voorgeïnstalleerde toepassingen van de SmartVision2 kunnen niet verwijderd worden.

Einde document – [Terug naar index](https://update.kapsys.com/help/nl/index.html)

|  |
| --- |
| *SmartVision2 Gebruikershandleiding* |

[**Terug naar index**](https://update.kapsys.com/help/nl/index.html)

**Notificaties**

Notificaties worden gebruikt om de gebruiker te informeren over een gebeurtenis, zoals het aankrijgen van een nieuw bericht, een gemiste oproep, of een afspraak in de kalender.

Alle notificaties van de telefoon worden gegroepeerd in het notificatiepaneel. Om dit te openen houd je de “Terug” knop ingedrukt.

**Notificaties beheren**

**Notificaties bekijken:**

Wanneer het notificatiepaneel geopend is, gebruik je de navigatieknoppen om een notificatie te selecteren. Klik op de "OK" knop om de notificatie te openen en naar de applicatie te gaan.

Voorbeeld: Als je een notificatie van een gemiste oproep ziet, zal je automatisch naar de oproepgeschiedenis van de Telefoon applicatie gebracht worden.

Nadat de notificatie geopend is, zal deze uit het notificatiepaneel verdwijnen.

Goed om te weten: Notificaties die te maken hebben met errors worden enkel verwijderd wanneer het probleem is opgelost.

**Verwijder alle notificaties:**

Open het notificatiepaneel en selecteer de drie balkjes, klik dan op de “OK” knop.

Goed om te weten: Het notificatiepaneel geeft soms niet alle notificaties weer, waardoor het mogelijk kan zijn dat je moet scrollen. Dit doe je door twee vingers op het scherm te houden en omhoog over het scherm te schuiven.

**Snelle instellingen**

Om het “Snelle Instellingen” scherm van de SmartVision2 te bereiken, selecteer je het eerste item van het notificatiepaneel, met informatie over de status van de telefoon (tijd, datum, Wi-Fi signaal, batterij) en druk op de “OK” knop.

Dit scherm geeft snelle toegang tot de volgende parameters:

•        Batterij: gaat naar de instellingen voor batterijbeheer

•        Instellingen: gaat naar de algemene instellingen van de SmartVision2

•        Weergave profiel: toegang tot de gebruikersprofielen

•        Scherm helderheid: stel de helderheid van het scherm in

•        Wi-Fi: schakel in / uit of maak verbinding met een Wi-Fi netwerk

•        Bluetooth: schakel in / uit of maak verbinding met een Bluetooth apparaat

•        "Niet storen" modus: activeer of deactiveer de "Niet storen" modus

•        Dataverbruik: geeft toegang tot de instellingen voor dataverbruik

•        Data verbinding: schakel verbinding van data in / uit

•        Vliegtuigmodus: schakel vliegtuigmodus in / uit

•        Draai scherm: zet de oriëntatie van het scherm vast of laat het automatisch draaien

•        Zaklamp: activeert de achterste LED’s

•        Locatie: schakelt de Google locatie in / uit

•        Casten: projecteer het scherm van de SmartVision2 op een tv

•        Audioprofielen: Stel het audioprofiel voor de SmartVision2 in (algemeen, stil, vergadering, buiten)

Einde document – [Terug naar index](https://update.kapsys.com/help/nl/index.html)

|  |
| --- |
| *SmartVision2 Gebruikershandleiding* |

[**Terug naar index**](https://update.kapsys.com/help/nl/index.html)

**Boek lezer**

Boek lezer is een toepassing voor het voorlezen van documenten in Word, Daisy, Epub, PDF, TXT, HTML of XML-formaten.

**Documenten importeren**

Om documenten in uw SmartVision2 te importeren, sluit je hem gewoon aan op uw computer via een USB-kabel. Eenmaal aangesloten, verplaats je de bestanden in de map "boeken" van het interne geheugen. U kunt ook een micro SD-geheugenkaart in de SmartVision2 plaatsen om de opslag-capaciteit uit te breiden. In dit geval maakt u een map "boeken" in het interne geheugen naar de SD-kaart om uw bestanden aan toe te voegen.

**Hoofdscherm**

Wanneer u de toepassing start, worden de volgende opties aangeboden:

             **Hervat**: hervat het lezen op de plaats waar u het laatste document verlaten hebt

             **Mijn boekenplank**: kies een boek van de boekenplank dat op de SmartVision 2 is opgeslagen

             **Mijn favorieten**: Hiermee kunt u snel een boek vinden dat je hebt ingesteld als favoriet

             **Onlangs gelezen**: hiermee kiest u de laatste documenten die u gelezen hebt

             **Opname van een Daisy boek:**zet een audio-opname om in Daisyformaat

Extra opties via het "Menu":

             **dumpen bij verlaten**: Hiermee kunt u stoppen met het lezen van een document, wanneer u klaar bent, de app verlaten door op de knop "Home" te drukken.

             **kleuren**:Hiermee kunt u de tekstkleur en de achtergrondkleur veranderen bij het lezen van een document.

             **snelheid**: Hiermee kunt u de afspeelsnelheid van een document wijzigen

             **toonhoogte**: Hiermee kunt u de toon veranderen bij het lezen van een document (werkt alleen met MP3-formaten).

             **tijd sprong**: tijdsinstelling voor een tijdsprong.

             **herhaald afspelen**: Maakt het mogelijk om een document herhaald te lezen.

**Lezen van een document**

Vanuit het hoofdscherm van de applicatie, selecteer "Mijn boekenplank"

De volgende zoekopties zijn beschikbaar:

             **boeken per titel**: Maakt het mogelijk om te zoeken naar een document per titel

             **boeken per auteur**: zoeken naar een document per auteur

             **selectie per formaat**: zoeken naar een document per formaat

             **verkent bestandstructuur**: Maakt het mogelijk om vrij te navigeren in de map "boeken" om te zoeken naar een document.

Nadat u het document hebt geselecteerd, start de weergave automatisch.

Tijdens het afspelen zijn de volgende sneltoetsen beschikbaar:

              **“OK” toets**: start / stop

              **Toets 1**: Vorige sectie

              **Toets 2:** volgende sectie

              **Toets 4:** verlaag het navigatieniveau (pagina, titel, hoofdstuk, lijn, woord, teken, tijd sprong)

              **Toets 5:** verhoog het navigatieniveau (pagina, titel, hoofdstuk, lijn, woord, teken, tijd sprong)

              **Toets 7**: snel voorwaarts spoelen (alleen voor MP3)

              **Toets 8**: snel terugspoelen (alleen voor MP3)

Extra opties zijn beschikbaar tijdens het afspelen via "Menu"

             **navigatie mode**: kies het navigatieniveau (paginatitel, hoofdstuk, lijn, woord, tekenen, tijd sprong). De opties in dit menu zijn afhankelijk van de titel.

              **Maak een bladwijzer**: hiermee stelt u een bladwijzer in op de huidige plaats waar je aan het lezen bent

             **verplaatsen naar…**: Laat u toe in het document te bladeren (begin type, bladwijzer, percentage)

             **waar ben ik?**: Geeft informatie over het boek en de huidige positie

             **audio modus**: Hiermee kunt u een MP3-bestand lezen met de spraaksynthese van de SmartVision2

             **instellingen**: terug naar de algemene opties van de applicatie

**Beheer van favorieten**

**Voeg een document toe aan de lijst van favorieten:**

Selecteer uw bestand uit "Mijn boekenplank" en houdt u op de knop "OK". Een contextueel menu met betrekking tot het geselecteerde item verschijnt, selecteer "favorieten" om dit document aan de lijst met favorieten toe te voegen.

**Verwijderen een document uit de lijst van favorieten:**

Kies een bestand uit "Mijn favorieten" en houdt de knop "OK" ingedrukt. Een contextueel menu met betrekking tot het geselecteerde item verschijnt. Selecteer 'Favorieten' om dit bestand uit de lijst met favorieten te verwijderen.

**Maken van een Daisy boek**

**Maken van een nieuw Daisy boek**

Vanuit het hoofdscherm van de applicatie, selecteer "opname van een Daisyboek" en vervolgens "Nieuw boek". Selecteer de opslaglocatie van het audioboek (telefoon of SD-kaart).  
Geef dan de titel en auteur in van het boek.

Selecteer "Maak een nieuw opname" en vervolgens "opname" om de audio opname te starten.  
Selecteer "Pauze" om de opname te pauzeren.  
Zodra de opname is voltooid, selecteert u "Stop" om uw nieuw audio-boek op te slaan en terug te keren naar het hoofdscherm van de applicatie.

Goed om weten: Als u een audio bestand wilt toevoegen aan een eerder opgenomen boek in je SmartVision2, selecteer eenvoudig "toe te voegen aan een bestaande opname".

**Een audiorecord toevoegen aan een reeds bestaande audiobook**

Vanuit het hoofdscherm van de applicatie, selecteer "opname van een Daisy boek" en vervolgens "toevoegen aan een boek". Selecteer het audioboek waarin u wilt opnemen.  
Selecteer "Maak een nieuwe opname" en vervolgens "opname" om de audio opname te starten.

Selecteer "pauze" om de opname te pauzeren. Zodra de opname is voltooid, selecteert u "Stop" om uw nieuwe audio-boek op te slaan en terug te keren naar het hoofdscherm van de applicatie.

Einde document – [Terug naar index](https://update.kapsys.com/help/nl/index.html)

|  |
| --- |
| *SmartVision2 Gebruikershandleiding* |

[**Terug naar index**](https://update.kapsys.com/help/nl/index.html)

**Rekenmachine**

Deze toepassing voert basisbewerkingen uit zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

**Uitvoeren van eenvoudige berekeningen**

Bij gebruik van de "Rekenmachine", worden de toetsenbord knoppen de volgende functies:

         0 tot 9 de cijfertoetsen.

         « \* » kiest de functie (vermenigvuldigen, delen, plus, min, komma en punt)

         « OK » geeft het resultaat en spreekt het uit.

         « Delete » knop verwijdert laatste digit.

        Met navigatie-toetsen omlaag, omhoog, links en rechts kunt u navigeren op de cijfers en de exploitanten op het scherm.

Goed om weten: Voor complexe operaties zoals sinus en cosinus berekeningen, logaritmes, ... druk op de "Menu" knop en selecteer "geavanceerd". Eenmaal geselecteerd, gebruik je de navigatietoetsen om de complexe operator (sinus, cosinus, tangens, vierkantswortel, macht, ...) te selecteren en in te voeren. Tot slot druk op de "OK" toets om de functie te valideren.

Einde document – [Terug naar index](https://update.kapsys.com/help/nl/index.html)

|  |
| --- |
| *SmartVision2 Gebruikershandleiding* |

[**Terug naar index**](https://update.kapsys.com/help/nl/index.html)

**Camera**

Met deze applicatie kunt u foto's of video's maken met de camera's op de SmartVision2 aan de voor- en achterzijde.

**Maak een foto**

Selecteer de "Shutter" knop op het onderste gedeelte van het scherm en druk op de "OK" knop. Wanneer de foto wordt gemaakt, wordt er het geluid van een sluiter van een camera geproduceerd.

Om de laatst genomen foto te bekijken, selecteer "Meest recente foto” knop. Met de toepassing [Galerij](https://update.kapsys.com/help/nl/Photos.html) kan men alle foto's bekijken.

**Opname van een video**

Selecteer de"Video shutter" knop op het onderste deel van het scherm en druk op de "OK" toets. Druk nogmaals op de knop "OK" om de opname te stoppen.

Om de laatst genomen video af te spelen, selecteer "Meest recente foto” knop. Met de toepassing [Galerij](https://update.kapsys.com/help/nl/Photos.html) kan men alle opgenomen video's bekijken.

**Camera instellingen aanpassen**

U kunt de camera-instellingen via de knop "Menu" veranderen. De instellingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, belichting, witbalans, anti-flicker.

U kunt een filter toevoegen met behulp van de "Meer instellingen" knop op het sche

|  |
| --- |
| *SmartVision2 Gebruikershandleiding* |

[**Terug naar index**](https://update.kapsys.com/help/nl/index.html)

**Chrome**

De Google Chrome toepassing is een standaard Google applicatie die u toelaat om te surfen op het internet.

Refereer naar de Google handleiding hoe dit werkt.

[Chrome Google link](https://support.google.com/chrome/?hl=nl#topic=3227046).

Einde document – [Terug naar index](https://update.kapsys.com/help/nl/index.html)

rm.

Einde document – [Terug naar index](https://update.kapsys.com/help/nl/index.html)

[**Terug naar index**](https://update.kapsys.com/help/nl/index.html)

**Klok**

De klok is een standaard Google applicatie die u de mogelijkheid geeft om de tijd te controleren. Deze toepassing bevat ook een timer en chronometer. Refereer naar de Google handleiding hoe dit werkt.

[Clock Google link](https://support.google.com/clock/faq/6273949?hl=nl#2840926).

|  |
| --- |
| *SmartVision2 Gebruikershandleiding* |

[**Terug naar index**](https://update.kapsys.com/help/nl/index.html)

**Kleur detectie**

De kleur detectie applicatie gebruikt de ingebouwde camera en twee LED’s achteraan op de SmartVision2. Dit lichtsysteem is speciaal ontworpen om kleur detectie en nauwkeurigheid te verbeteren.

**Kondig kleur aan**

Selecteer uit het hoofdscherm van de applicatie “geclassificeerd Ad Kleuren” en plaats de SmartVision2 ongeveer 5 centimeter van het doel af. Druk vervolgens op de “OK” knop om de gedetecteerde kleur uit te laten spreken. Het resultaat wordt periodisch herhaald.

**Vind een kleur**

Selecteer uit het hoofdscherm van de applicatie “Vind een kleur” en selecteer de kleur die je wilt detecteren. Plaats de SmartVision2 vervolgens ongeveer 5 centimeter van het doel af. Wanneer de kleur gedeteceerd wordt, zal je een geluid horen of een trilsignaal krijgen.

Einde document – [Terug naar index](https://update.kapsys.com/help/nl/index.html)

|  |
| --- |
| *SmartVision2 Gebruikershandleiding* |

[**Terug naar index**](https://update.kapsys.com/help/nl/index.html)

**Contacten**

De applicatie werkt als een telefoonboek waarin je contacten gegroepeerd zitten.

**Nieuw contact maken**

Selecteer "Nieuw contact maken" uit het hoofdmenu van de applicatie. Vul de contactinformatie in zoals Naam, Telefoon, Email, Adres, enz. en bevestig met “Opslaan” onderaan het scherm.

Goed om te weten: meerdere velden zijn beschikbaar door op “Meer” te drukken (contactfoto, opmerkingen, website, enz.)

**Wijzig een contact**

Uit de lijst van contactpersonen selecteer je het contact dat je wilt wijzigen. Houdt de “OK” knop ingedrukt tot een menu tevoorschijn komt en druk hierin op “Bewerk”.

Na het maken van de gewenste wijzigingen, druk je op “Opslaan” onderaan het scherm om te bevestigen.

Extra opties zijn beschikbaar door op de "Menu" knop te drukken:

       Opslaan: bewaar je wijzigingen

       Wijzigingen niet opslaan: verwijder de gemaakte veranderingen

       Verwijderen: verwijder het contact

         Scheiden: U kunt twee samengevoegde contacten scheiden.

         Samenvoegen: voeg twee contacten samen

         Beltoon instellen: stel een beltoon in voor het contact

         Alle oproepen naar voicemail: leid alle inkomende oproepen van dit contact meteen naar voicemail

**Verwijder een contact**

Uit de lijst van contactpersonen selecteer je het contact dat je wilt verwijderen. Houdt de “OK” knop ingedrukt tot een menu tevoorschijn komt en druk hierin op “Verwijderen”.

Bevestig door “Ja” te selecteren.

**Favoriete contacten**

**Stel een contact in als Favoriet:**

Uit de lijst van contactpersonen selecteer je het contact dat je als Favoriet wilt instellen. Houdt de “OK” knop ingedrukt tot een menu tevoorschijn komt en druk hierin op “Favoriete” om het vakje aan te vinken.

**Verwijder een contact als Favoriet:**

Uit de lijst van contactpersonen selecteer je het contact dat je als Favoriet wilt verwijderen. Houdt de “OK” knop ingedrukt tot een menu tevoorschijn komt en druk hierin op “Favoriete” om het vakje uit te vinken.

Goed om te weten: Je kan een contact ook als Favoriet verwijderen in de Telefoon of Berichten applicaties.

**Zoek een contact**

Contacten worden alfabetisch geordend weergegeven in het hoofdscherm van Contacten. Gebruik de navigatieknoppen om door de lijst te gaan en je contacten te bekijken.

Je kan ook snel in de lijst zoeken door de naam van je contact te typen. De lijst wordt dan gefilterd met je input. Door deze lijst kan je ook gaan met je navigatieknoppen.

Om een karakter van de filter te verwijderen, druk je op de “Verwijder” knop.

Wanneer het contact gevonden is, druk je op de "OK" knop om de details te bekijken.

Vanuit dit scherm kan je het gekozen contact bellen door het telefoonnummer te selecteren en op de “OK” knop te drukken.

Wanneer de details van het contact weergegeven worden, zijn volgende opties beschikbaar via de “Menu” knop:

         Voeg toe aan favorieten : stel een contact in als favoriete contact

         Wijzigen: bewerk de details van het contact

         Verwijderen: verwijder het contact

         Delen: verzend de contactinformatie via SMS, E-mail, Bluetooth,…

         Plaats op Hoofdscherm: Voeg het contact toe aan het Hoofdscherm

**Voeg een contact toe aan het Hoofdscherm**

Je kan een contact als snelle toegang in het Hoofdscherm instellen.

Uit de lijst van contactpersonen selecteer je het contact dat je aan het Hoofdscherm wilt toevoegen. Houdt de “OK” knop ingedrukt tot een menu tevoorschijn komt en druk hierin op “Plaats op startscherm”.

**Importeer / Exporteer contacten**

In het hoofdmenu van de applicatie druk je op de “Menu” knop, waarna je “Importeren/exporteren” kan kiezen. Volgende opties zijn beschikbaar:

       Importeren uit VCF-bestand: importeer een VCF-bestand in het interne geheugen van de SmartVision2

       Importeren van simkaart: importeer contacten van de simkaart naar het interne geheugen van de SmartVision2

       Exporteren naar VCF-bestand: exporteer al je contacten in een VCF-bestand en plaats ze in het interne geheugen van de SmartVision2

       Zichtbare contacten delen: deel de zichtbare contacten van je SmartVision2 via SMS, email, Bluetooth, enz.

**Parameters**

Extra opties zijn beschikbaar door in het hoofdscherm van de applicatie op de “Menu” knop te drukken:

       Zichtbare contacten: beheer de weergave van je contacten

       Importeren/exporteren: importeer of exporteer je contacten

       Accounts: beheer de emailadressen die verbonden zijn aan je contacten

       Instellingen: wijzig de weergave instellingen van je contacten

       Alle contacten verwijderen: verwijder alle contacten van het interne geheugen van je telefoon

       Hulp: bekijk het hoofdstuk “Contacten” van de handleiding (dit hoofdstuk)

Einde document – [Terug naar index](https://update.kapsys.com/help/nl/index.html)

|  |
| --- |
| *SmartVision2 Gebruikershandleiding* |

[**Terug naar index**](https://update.kapsys.com/help/nl/index.html)

**Gmail**

De Gmail applicatie is een standaard Google applicatie waarmee je emails kan sturen en ontvangen.

Raadpleeg de Google gebruikershandleiding om te weten hoe deze applicatie werkt:

[Link naar Google Gmail](https://support.google.com/mail/?hl=nl#topic=7065107)

Einde document – [Terug naar index](https://update.kapsys.com/help/nl/index.html)

|  |
| --- |
| *SmartVision2 Gebruikershandleiding* |

[**Terug naar index**](https://update.kapsys.com/help/nl/index.html)

**FM Radio**

Met de FM Radio applicatie kan je naar FM radiozenders luisteren.

**Luister naar de radio**

Om naar de radio te luisteren, sluit je de hoofdtelefoon aan (die gebruikt wordt als antenne), waarna je de navigatieknoppen gebruikt om door de verschillende opties te gaan die beschikbaar zijn op het scherm:

        Vorige zender: luister naar de vorige radiozender

        Frequentie verlagen: stem de frequentie af naar beneden

        Toevoegen aan favorieten: voeg de huidige radiozender toe aan je favorieten

        Frequentie verhogen: stem de frequentie af naar boven

        Volgende zender: luister naar de volgende radiozender

        Speel / Stop FM radio: luister naar of pauzeer de radio

Extra opties zijn beschikbaar via de “Menu” knop:

        Radiozenders: geeft een lijst van alle beschikbare FM radiozenders (druk op de “Menu” knop en vervolgens “Vernieuwen” om de lijst te vernieuwen)

        Opname starten: neemt op waar je momenteel naar luistert

        Opgeslagen opnamen: speel je opnames af

             Stoppen bij verlaten: geef aan of je wel of niet wilt blijven luisteren naar de radio bij het verlaten van de applicatie

        Hulp: geeft het hoofdstuk over “FM Radio” uit de handleiding weer (dit hoofdstuk)

Goed om te weten: De radiozenders die je ingesteld hebt als favorieten verschijnen onder aan de lijst. Je kan deze hernoemen of verwijderen via de “Meer” knop.

Einde document – [Terug naar index](https://update.kapsys.com/help/nl/index.html)

|  |
| --- |
| *SmartVision2 Gebruikershandleiding* |

[**Terug naar index**](https://update.kapsys.com/help/nl/index.html)

**FM Radio**

Met de FM Radio applicatie kan je naar FM radiozenders luisteren.

**Luister naar de radio**

Om naar de radio te luisteren, sluit je de hoofdtelefoon aan (die gebruikt wordt als antenne), waarna je de navigatieknoppen gebruikt om door de verschillende opties te gaan die beschikbaar zijn op het scherm:

        Vorige zender: luister naar de vorige radiozender

        Frequentie verlagen: stem de frequentie af naar beneden

        Toevoegen aan favorieten: voeg de huidige radiozender toe aan je favorieten

        Frequentie verhogen: stem de frequentie af naar boven

        Volgende zender: luister naar de volgende radiozender

        Speel / Stop FM radio: luister naar of pauzeer de radio

Extra opties zijn beschikbaar via de “Menu” knop:

        Radiozenders: geeft een lijst van alle beschikbare FM radiozenders (druk op de “Menu” knop en vervolgens “Vernieuwen” om de lijst te vernieuwen)

        Opname starten: neemt op waar je momenteel naar luistert

        Opgeslagen opnamen: speel je opnames af

             Stoppen bij verlaten: geef aan of je wel of niet wilt blijven luisteren naar de radio bij het verlaten van de applicatie

        Hulp: geeft het hoofdstuk over “FM Radio” uit de handleiding weer (dit hoofdstuk)

Goed om te weten: De radiozenders die je ingesteld hebt als favorieten verschijnen onder aan de lijst. Je kan deze hernoemen of verwijderen via de “Meer” knop.

Einde document – [Terug naar index](https://update.kapsys.com/help/nl/index.html)

|  |
| --- |
| *SmartVision2 Gebruikershandleiding* |

[**Terug naar index**](https://update.kapsys.com/help/nl/index.html)

**Licht detectie**

Deze applicatie meldt het helderheidsniveau dat gedetecteerd wordt door de lichtsensor aan de achterkant van de SmartVision2.

**Hoe detecteer je het helderheidsniveau?**

Wijs de achterkant van de telefoon in de gewenste richting. Afhankelijk van het helderheidsniveau dat geregistreerd wordt door de sensor, zal er een geluidssignaal geproduceerd worden door de SmartVision2.

Je kan het type melding wijzigen via de “Menu” knop.

Wanneer de optie “geluid” geselecteerd is, zal het geluidssignaal in frequentie veranderen, naargelang het helderheidsniveau. Een heldere omgeving zal een geluid met hoge frequentie produceren en een donkere omgeving een geluid met lage frequentie.

De andere optie is om een “percentage” weer te geven. Hoe hoger de helderheid, hoe hoger het percentage zal zijn.

Einde document – [Terug naar index](https://update.kapsys.com/help/nl/index.html)

|  |
| --- |
| *SmartVision2 Gebruikershandleiding* |

[**Terug naar index**](https://update.kapsys.com/help/nl/index.html)

**Loep**

De Loep applicatie kan tekst en documenten vergroten en die grootte aan je visuele behoeften aanpassen. Deze beschikt over verschillende zoomniveaus en kleurcontrasten, gebruikmakend van de achterste camera.

**Tekstvergroting**

Plaats de SmartVision2 over een tekst om te vergroten en pas de hoogte aan totdat de afbeelding scherp is. Gebruik de knoppen "2" of "3" op je toetsenbord om het zoomniveau respectievelijk te vergroten of te verkleinen.

Andere opties zijn:

        Druk “1” om het licht aan of uit te zetten

        Druk “\*“ om het scherm vast te zetten

        Druk “0” om een foto te maken en deze te bewaren in de galerij

        Druk “#” om te kiezen uit 9 verschillende contrastkleuren

Deze opties zijn ook beschikbaar door gebruik te maken van de “Menu” knop.

Einde document – [Terug naar index](https://update.kapsys.com/help/nl/index.html)

|  |
| --- |
| *SmartVision2 Gebruikershandleiding* |

[**Terug naar index**](https://update.kapsys.com/help/nl/index.html)

**Foto’s**

De Foto’s applicatie is een standaard Google applicatie waarmee je de foto’s op je SmartVision2 kan bekijken.

Lees de Google handleiding hieronder om uit te vinden hoe het werkt.

[Link naar Google Photos](https://support.google.com/photos/?hl=nl#topic=6128818)

Einde document – [Terug naar index](https://update.kapsys.com/help/nl/index.html)

|  |
| --- |
| *SmartVision2 Gebruikershandleiding* |

[**Terug naar index**](https://update.kapsys.com/help/nl/index.html)

**Play Muziek**

De Play Muziek applicatie is een standaard Google applicatie waarmee je muziek kan downloaden en beluisteren.  
Lees de Google handleiding hieronder om uit te vinden hoe het werkt.

[Play Music link](https://support.google.com/googleplay/topic/6230690?hl=nl).

Einde document – [Terug naar index](https://update.kapsys.com/help/nl/index.html)

|  |
| --- |
| *SmartVision2 Gebruikershandleiding* |

[**Terug naar index**](https://update.kapsys.com/help/nl/index.html)

**SOS**

De SmartVision2 is voorzien van een SOS functie, waarmee oproepen en / of geo-gelokaliseerde noodberichten verstuurd kunnen worden naar maximaal 10 voorgedefinieerde nummers.

Opgelet: KAPSYS kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor directe of indirecte schade door het niet functioneren van de SOS functie, wanneer het veroorzaakt wordt door technische problemen van het product of door de niet-beschikbaarheid van het telefoonnetwerk.

**Activeer / Deactiveer de SOS function**

Dankzij de SOS applicatie kan je automatische transmissies programmeren en zo een alarm sturen in de vorm van een noodoproep, een noodbericht of beide naar een lijst van gewenste personen.

In geval van nood en wanneer de SOS functie geactiveerd is, houd de SOS knop op de achterzijde van de SmartVision2 drie seconden ingedrukt.

Het SOS alarm kan gestopt worden op één van volgende manieren:

        Houd de SOS knop drie seconden ingedrukt, of;

        Druk op de “Afleg” knop, of;

        Druk op de “Terug” knop.

Goed om te weten: Een waarschuwingsscherm wordt getoond zolang het noodsituatie proces in werking is.

Waarschuwing: de SOS functie is standaard uitgeschakeld. Deze moet ingeschakeld en geconfigureerd worden voor gebruik. Wanneer het niet correct geconfigureerd is, zal je een notificatie krijgen in het notificatiepaneel.

**Hoe stel je de SOS functie in**

Voor het gebruik van de SOS functie, moet je de volgende parameters definiëren:

        SOS knop: geplaatst op de achterkant van de SmartVision2 en deze activeert het proces

        Speel een alarm af: activeert een krachtig geluidsignaal

        Knipperende LED’s: de LED’s gaan snel aan en uit

        Telefoonnummers instellen: kies de lijst van contacten die je wilt bereiken in volgorde bij activatie van de SOS functie

        Telefoonbericht: activeert de oproepen naar de voorgedefinieerde nummers in de lijst. Deze zullen dan in volgorde gebeld worden tot iemand antwoordt

        Vertraging antwoord: definieert de hoeveelheid tijd er gewacht wordt vooraleer naar het volgende nummer gebeld wordt (de standaard is 30 seconden)

        Bericht versturen: activeert het sturen van een SMS naar de voorgedefinieerde nummers in de lijst

        Locatie versturen: geeft de GPS coördinaten (als ze beschikbaar zijn) mee in de SMS op het moment dat de SOS geactiveerd wordt

        Tekstbericht: wijzig je voorgedefinieerde SMS die verstuurd wordt in geval van nood

        Hulp: bekijk het hoofdstuk over SOS in de gebruikershandleiding (dit hoofdstuk)

Einde document – [Terug naar index](https://update.kapsys.com/help/nl/index.html)

|  |
| --- |
| *SmartVision2 Gebruikershandleiding* |

[**Terug naar index**](https://update.kapsys.com/help/nl/index.html)

# Instellingen

Met deze applicatie kan je bepaalde functies activeren of deactiveren of bestaande instellingen wijzigen. De SmartVision2 heeft een aantal voorgedefinieerde instellingen die aanpasbaar zijn, zoals de taal, weergave, enz..

## Algemene instellingen

De algemene instellingen voor de SmartVision2 worden gesorteerd per categorie als volgt:

### Draadloos en netwerken categorie:

�           Wi-Fi: Schakel Wi-Fi in of uit en beheer je draadloze verbinding om toegang tot het Internet te verkrijgen.

�           Turbo downloaden: Download grote bestanden sneller door tegelijkertijd gebruik te maken van Wi-Fi en 3G / 4G netwerken.

�           Bluetooth: Schakel Bluetooth in of uit en beheer de verbindingen met andere Bluetooth apparaten en accessoires om data of multimediabestanden uit te wisselen.

�           Datagebruik: Beheer het gebruik van je abonnement en wijzig de limiet voor datagebruik.

�           Meer: Geeft toegang tot extra parameters zoals:

o    Vliegtuigmodus: Hiermee kan je alle transmissies van radiofrequentie uitschakelen van Wi-Fi, Bluetooth, gsm-netwerk, enz..

o    NFC: Activeert, deactiveert en stelt de NFC functie in. Met de NFC functie kan je betalingen verrichten, vervoerstickets aankopen of tickets tonen na het downloaden van de overeenkomstige applicaties.

o    Tethering en draagbare hotspot: Gebruik je telefoon als modem en deel je internetverbinding met andere apparaten.

o    VPN: Stel een Virtueel Particulier Netwerk (VPN) op.

o    Mobiele netwerken: Stel je instellingen voor mobiele netwerken in (roaming, namen van toegangspunten, type netwerk, netbeheerders, enz.).

### Apparaat categorie:

�         Startpagina: Wijzig de weergave van het Startscherm.

�         Weergave: Wijzig de weergave van de schermen (helderheid, achtergrond, standby modus, lettergrootte, enz.).

�         Geluid en meldingen: Wijzig de geluiden van het product (beltoon, berichtmeldingen, volume, enz.).

�         Apps: Beheer de applicaties die op dit product ge�nstalleerd zijn.

�         Opslag en USB: Beheer de diverse opslagplaatsen van je SmartVision2.

�         Accu: Bekijk het batterijverbruik.

�         Geheugen: Beheer het geheugengebruik van je SmartVision2.

### Persoonlijk categorie:

�         Locatie:� Schakel de Google Locatievoorzieningen in of uit. Met deze diensten kunnen applicaties van derden en websites informatie verzamelen over de locatie van je SmartVision2 voor diverse doeleinden.

�         Beveiliging: Beheer de beveiliginsparameters (PIN code, schermvergrendeling, wachtwoorden, enz.).

�         Accounts: Beheer je emailaccounts.

�         Google: Beheer de instellingen in verband met Google applicaties en diensten.

�         Taal en invoer: Wijzig de weergave en de taal van het toetsenbord van je SmartVision2.

�         Back-up maken en resetten: Maak een back-up en verwijder persoonlijke data en herstel de fabrieksinstellingen.

### Systeem categorie:

�         Datum en tijd: Stel de datum en tijd van het product in (tijdzone, weergaveformaat, enz.).

�         Schema Aan/Uit: Stel een schema in dat het apparaat automatisch in- en uitschakelt.

�         Toegankelijkheid: Stel de toegankelijkheidsparameters in van de SmartVision2. Deze worden beschreven in het hoofdstuk �[Toegankelijkheid](https://update.kapsys.com/help/nl/Accessibility.html)�.

�         Afdrukken: Stel de instellingen in voor de printer plug-ins, die ge�nstalleerd zijn op je SmartVision2.

�         Over de telefoon: Bekijk de status van je telefoon en installeer updates.

## Verbinding met een Wi-Fi netwerk maken

Selecteer "Wi-Fi" in de instellingen. Verander de status van Wi-Fi naar "Aan" om een lijst van beschikbare Wi-Fi netwerken te zien.

Selecteer het netwerk waarmee je verbinding wilt maken en druk op �OK� om te verbinden.

Om met een beveiligd Wi-Fi netwerk te verbinden, dien je eerst het wachtwoord in te voeren. Je kan de �Toon wachtwoord� optie aanvinken om het wachtwoord te zien en te vocaliseren.

Selecteer dan �Verbinden� om de procedure te vervolledigen. De status �Verbonden� wordt weergegeven onder de naam van het netwerk wanneer de procedure correct uitgevoerd is.

Goed om te weten: het wachtwoord en het type van de beveiligingssleutel (WEP / WPA2) worden geleverd door de netwerkprovider of staan op je router. Gebruik deze informatie en houd rekening met hoofdletters om een verbinding tot stand te brengen.

Goed om te weten: Extra verbindingsparameters zijn beschikbaar via de "Menu" knop.

## Verbinding met een Bluetooth apparaat maken

Selecteer "Bluetooth" in de instellingen. Verander de status van Bluetooth naar "Aan" om een lijst van beschikbare Bluetooth-apparaten in de buurt te zien.

Selecteer het Bluetooth-apparaat dat je wilt verbinden met je SmartVision2 uit de lijst en druk op de �OK� knop om ermee te verbinden.

Om de verbinding te vervolledigen, volg je de instructies op het scherm. Wanneer gevraagd wordt om een PIN in te geven, probeer 0000 of 1234 (dit zijn de meest gebruikte codes) of lees de documentatie van je apparaat. Wanneer dit lukt, zal de verbinding tot stand gebracht worden.

Goed om te weten: Om de batterijduur tussen twee oplaadbeurten te verlengen is het aangeraden om Bluetooth uit te schakelen wanneer je het niet gebruikt.

Goed om te weten: Extra verbindingsparameters zijn beschikbaar via de "Menu" knop.

## Het apparaat updaten

Je hebt een internetverbinding nodig om de updates voor de SmartVision2 te downloaden.

Om je apparaat te updaten, ga naar �Instellingen�, selecteer "Over de telefoon" en vervolgens "Systeemupdates".

Selecteer "Download en installeren" onderaan de lijst en druk op �OK� om de download te starten.

Het downloaden van de update kan soms wat tijd vragen, afhankelijk van je verbinding. Je kan de voortgang controleren via de update notificatie in het notificatiepaneel. Wanneer de download compleet is, selecteer "Installeren" in het Apparaat updaten scherm. Het kan enkele minuten duren voor je het product terug kan gebruiken.

## Verander de spraaksynthese

Standaard komt de SmartVision2 met een mannelijke en vrouwelijke stem in standaardkwaliteit. Je kan gratis premium stemmen downloaden via een internetverbinding. Om de spraaksynthese te veranderen of nieuwe stemmen te downloaden, selecteer je� "Toegankelijkheid" uit de lijst van instellingen en daarna �Spraakuitvoer".

Twee spraaksynthese engines zijn standaard beschikbaar:

�         Kapsys stemmen: Selecteer een spraaksynthese van standaard kwaliteit of download een gratis spraaksynthese van premium kwaliteit via een internetverbinding.

�         Meerdere talen: Verbind tot 3 talen met sneltoetsen op het toetsenbord om de taal van het systeem snel te veranderen.

**Kapsys spraakengine instellingen:**  
Selecteer het instellingsicoon bij de �Kapsys stemmen� voor de volgende opties:

�         Taal: Selecteer de standaardtaal voor de spraaksynthese.

�         Instellingen voor Kapsys stemmen: Selecteer het type en de kwaliteit van de spraaksynthese (vrouwelijke of mannelijke stem, normaal of premium kwaliteit).

�         Spraakgegevens installeren: Download premium stemmen. Selecteer de stem die je wilt installeren uit de lijst en druk op de "OK" knop om de download te starten. Volg de procedure om de installatie te voltooien. De ge�nstalleerde stemmen worden dan beschikbaar in de instellingen van de Kapsys spraakengine.

### Meerdere talen engine instellingen:

Selecteer het instellingsicoon bij de �Meerdere talen engine� voor de volgende opties:

�         Taal: Selecteer de standaardtaal voor de spraaksynthese.

�         Instellingen voor meerdere talen: Stel drie stemmen in als standaard. Hier kan je een sneltoets op het toetsenbord aan verbinden om snel tussen de talen te wisselen ​​(zie "Toetsenbord snelkoppelingen" in het hoofdstuk "[Toegankelijkheid](https://update.kapsys.com/help/nl/Accessibility.html)").

Einde document � [Terug naar index](https://update.kapsys.com/help/nl/index.html)

|  |
| --- |
| *SmartVision2 Gebruikershandleiding* |

[**Terug naar index**](https://update.kapsys.com/help/nl/index.html)

**Geluidsrecorder**

Met de geluidsrecorder kunt u gesproken memo's opnemen en later afspelen.

**Opname van een voice memo**

om een opname te starten druk op opname op het scherm.

Kies pauze om de opname te pauzeren en kies terug opname om verder te gaan.

Om de opname te beëindigen kies stop.

Indien de opname gedaan is kunt u drie opties selecteren:

       Afspelen: hiermee kunt u de opname laten afspelen

       Verwijderen: hiermee kan u de opname verwijderen

       Opslaan: hiermee wordt de voicemail opgeslagen

**Afspelen van een voice memo**

Vanaf het hoofdscherm van de toepassing, selecteer "Lijst". Eenmaal gekozen voor de lijst worden alle opnames getoond.

Selecteer de opname die u wilt afspelen en druk op de knop "OK".

Gedurende het afspelen kan u:

       de opname pauzeren

       het afspelen stoppen

Na het afspelen kan je kiezen tussen volgende opties:

              Afspelen: het afspelen van de opname

             Lijst: geeft een lijst weer van alle opnames

             Verwijder: verwijdert de huidige opname

**Het hernoemen van een opname**

Selecteer lijst op het hoofdscherm. Er verschijnt een lijst van alle opnames.

Kies de opname veranderen en druk op OK.

Kies hernoemen van een opname. Verwijder de inhoud van het vak bewerken en voer vervolgens de nieuwe opnamenaam en gebruik de navigatieknoppen om de knop "OK" te selecteren.

**Verwijderen van een opname**

Selecteer lijst op het hoofdscherm. Er verschijnt een lijst van alle opnames.

Selecteer een opname die u wilt verwijderen en druk lang op OK.

Selecteer "Verwijderen van een opname" en bevestig door op de knop "OK" te drukken.

Einde document – [Terug naar index](https://update.kapsys.com/help/nl/index.html)

|  |
| --- |
| *SmartVision2 Gebruikershandleiding* |

[**Terug naar index**](https://update.kapsys.com/help/nl/index.html)

**Web Radio**

Met deze applicatie kunt u uw favoriete radiostations beluisteren aan de hand van een internetverbinding.

**Luisteren naar een radiostation**

Om een web radio te beluisteren, typt u de naam van de radio die u wilt beluisteren in het invoerveld en druk op de "OK" knop om de zoekresultaten weer te geven.

Blader met de navigatieknoppen in de lijst en selecteer de radio die u wilt beluisteren.

De andere opties van de Web Radio zijn:

              Onlangs gespeeld: biedt snelle toegang tot de laatste, onlangs beluisterde stations

              Favorieten: hiermee hebt u een snelle toegang tot de stations die u als favoriet hebt opgeslagen

              All: Hiermee kunt u door alle beschikbare stations in de Web Radio applicatie bladeren (per categorie, land, podcast, enz.)

Goed om weten: Tijdens het afspelen, kunt u het item selecteren "toevoegen aan favorieten" aan de onderkant van het scherm om deze radiozender op te slaan in uw favorieten.

Einde document – [Terug naar index](https://update.kapsys.com/help/nl/index.html)

|  |
| --- |
| *SmartVision2 Gebruikershandleiding* |

[**Terug naar index**](https://update.kapsys.com/help/nl/index.html)

# FAQ

## Algemene Informatie

### Moet ik betalen voor software updates?

Nee, alle SmartVision2 updates zijn gratis.

### Hoe weet ik wanneer een update beschikbaar is?

SmartVision2 controleert regelmatig op updates. Wanneer een update beschikbaar is, wordt er automatisch een melding gestuurd via het notificatiepaneel.

Op elk moment kan je zelf controleren op updates via “Instellingen”, “Over de telefoon”, “Systeemupdates”.

### Ik kan de update niet downloaden, wat doe ik hieraan?

Controleer of je SmartVision2 verbonden is met het Internet. Dit is nodig om de update te downloaden. We raden ook aan om een Wi-Fi verbinding te gebruiken om de downloadtijd te optimaliseren.

Bij een fout tijdens het downloaden kan je de update opnieuw starten via Instellingen”, “Over de telefoon”, “Systeemupdates”.

Je kan de voortgang van de download bekijken via de updatenotificatie in het notificatiepaneel.

Wanneer de download voltooid is, selecteer je “Installeren” vanuit het systeemupdate scherm.

### Mijn telefoon gaat te snel in stand-by modus, kan ik deze tijd aanpassen?

Ja, je kan kiezen tussen 7 verschillende tijden. Wanneer je de SmartVision2 voor de eerste keer opstart, is “1 minuut” geselecteerd. Om dit te wijzigen ga je naar “Instellingen”, “Weergave”, “Stand-by” en kies de gewenste tijd uit 15 s, 30 s, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min of 30 min.

### Hoe krijg ik informatie over de batterij, draadloos netwerk, datum en tijd en ontvangen berichten?

Om de telefoonstatus te verkrijgen, druk je tegelijk op het hekje en de 1-toets.

Je kan deze informatie ook automatisch laten uitspreken wanneer je de SmartVision2 ontgrendeld. Standaard worden de tijd en het batterijniveau uitgesproken bij het verlaten van de stand-by modus.

Om meer informatie toe te voegen druk je tegelijk op het hekje en de 0-toets om de “Kapsys Toegankelijkheidsinstellingen” te openen. Selecteer dan het item “Opwek Spraak” uit de lijst.

Vink de informatie aan, waarvan je wilt dat die uitgesproken wordt wanneer je de SmartVision2 ontgrendelt, uit de volgende lijst: Huidige Tijd, Huidige Datum, Batterijniveau, Netwerkstatus, Gemiste Oproepen, Nieuwe Berichten, Nieuwe E-mail, Nieuwe Software Updates.

### Ik kan geen tekst typen met het toetsenbord?

In sommige gevallen kunnen de applicaties uit de PlayStore niet compatibel zijn met het gebruik van een fysiek toetsenbord. In dit geval wordt het gebruik van een virtueel toetsenbord verkozen.

Om het virtuele toetsenbord weer te geven, selecteer je het invoerveld en druk je op de “OK” knop. Het virtuele toetsenbord verschijnt in het onderste gedeelte van het scherm.

Houd je vinger op het scherm om door de letters op het virtuele toetsenbord te gaan. Haal je vinger van het gewenste teken om de invoer ervan te bevestigen.

### Kan ik het touch screen volledig deactiveren?

Ja, druk tegelijk op het hekje en de 0-toets om het “Kapsys Toegankelijkheidsinstellingen” menu te openen. Vink dan “Touch screen uitschakelen” aan.

### Hoe kan ik de grootte van informatie op het scherm vergroten?

Je kan het lettertype vergroten via “Instellingen”, “Toegankelijkheid”, “Tekstgrootte”.

Je kan ook de vergrotingsgebaren gebruiken, die automatisch geactiveerd zijn op de SmartVision2. Hiermee kan je inzoomen door drie keer snel op het scherm te tikken. Na het zoomen kan je de pagina doorzoeken door met twee vingers over het scherm te schuiven of het zoomniveau aan te passen door twee vingers dichter te knijpen op het scherm of je vingers van elkaar weg te bewegen.

Tenslotte kan je de MagniText functie gebruiken door tegelijk op het hekje en de 6-toets te drukken. Met deze functie kan je op één lijn van het scherm de laatst uitgesproken informatie weergeven. Zet de SmartVision2 in landschap modus om deze informatie over heel het scherm te bekijken.

### Hoe kan ik de autonomie van mijn SmartVision2 optimaliseren?

Je kan de Wi-Fi, Bluetooth en GPS-locatie uitschakelen als je deze niet gebruikt. (sneltoets: druk tegelijk op het hekje en op de 3-toets).

Je kan ook de helderheid van het scherm verlagen of de “Zwart Scherm” functie gebruiken om de energie van het touch screen te verminderen. Om dit te doen druk je tegelijk op het hekje en de 0-toets om de toegankelijkheidsinstellingen te openen en “Zwart Scherm” aan te vinken in de lijst.

### Kan ik upgraden om de applicaties van de SmartVision2 Premium te krijgen?

Ja, standaard staan de OCR, Kapten en BoekLezer applicaties, die de SmartVision2 Premium applicaties zijn, op je SmartVision2 voor een testperiode van 15 dagen. Activatie van de testperiode start bij het starten van de applicatie voor de eerste keer (er is een internetverbinding nodig om de applicatie op te starten tijdens de testperiode). Wanneer de testperiode verstreken is, zal de applicatie niet meer werken, maar je kan je verkoper contacteren om de permanente versie van één of meerdere applicaties te kopen.

## Stemsynthese en herkenning

### Hoe kan ik de stemsynthese wijzigen?

Je kan de "Menu" knop ingedrukt houden om het Globale Context Menu te openen en selecteer dan “Tekst-naar-Spraak Instellingen”. Selecteer de “Start Software Instellingen” knop van de Kapsys stemmen. Selecteer daarna “Instellingen voor Kapsys Stem”, daarna “selecteer stem”. De lijst, met stemmen die op je SmartVision2 geïnstalleerd zijn, verschijnt. Kies de stem die je wilt gebruiken en bevestig door op de "OK" knop te drukken.

### Hoe kan ik een nieuwe stemsynthese downloaden?

De SmartVision2 komt standaard met een mannelijke en vrouwelijke stem in normale kwaliteit. Je kan gratis extra premiumstemmen downloaden via een internetverbinding.

Om premiumstemmen te downloaden, houd je de “Menu” knop ingedrukt om het Globale Context Menu te openen en “Tekst-naar-Spraak Instellingen” te kiezen. Selecteer de "Start Software Instellingen" knop van de Kapsys stemmen en dan “Installeer Stem Gegevens”. Kies de stem die je wilt installeren uit de lijst en bevestig de download door op de “OK” te drukken.

Wanneer de download voltooid is, selecteer je “Installeren” onderaan de lijst. Als de installatie compleet is, selecteer je “OK” aan het einde van de lijst.

De nieuwe stem is nu beschikbaar in de “Instellingen voor Kapsys Stem”.

### Kan ik de snelheid van de stem wijzigen?

Ja, er zijn enkele snelheden beschikbaar, afhankelijk van je voorkeur. Wanneer je de SmartVision2 voor de eerste keer opstart, zal de snelheid “Normaal” geactiveerd zijn.

Druk tegelijk op het hekje en de 4-toets of op het hekje en de 5-toets om respectievelijk de snelheid van de stem te verlagen of te verhogen.

Je kan dit ook wijzigen door de “Menu” knop ingedrukt te houden, totdat het Globale Context Menu opent. Selecteer "Tekst-naar-Spraak Instellingen" en daarna “Spraaksnelheid” en kies de gewenste snelheid uit de volgende opties: Zeer Traag, Traag, Normaal, Vlug, Vlugger, Zeer Vlug, Snel, of Zeer Snel.

### Hoe wijzig ik het volume van de telefoon?

De SmartVision2 maakt een onderscheid in drie soorten volume, waarvoor het mogelijk is om het volume apart in te stellen. Deze categorieën zijn “Beltoon en Notificaties”, “Multimedia” en “Alarmen”

       Beltoon en Notificaties:

Standaard kan je met de volumeknoppen “plus” en “min”, aan de rechterzijkant van de telefoon, rechtstreeks het volume van deze soort wijzigen. Je kan dit ook wijzigen via “Instellingen”, “Geluiden & Notificaties”, "Apparaat instellingen” van het Algemene profiel en daarna “Beltoon volume”.

       Multimedia:

          Dit zijn de geluiden van spraaksynthese, MP3 bestanden en video’s. Om het volume van het multimediaprofiel te wijzigen, gebruik je de knoppen “plus” en “min” wanneer de stem van de telefoon spreekt of wanneer een MP3 bestand wordt afgespeeld.

       Om het volume van het alarm te wijzigen:

Selecteer “Instellingen", "Geluid & Notificatie", "Apparaat instellingen” van het Generale profiel en dan “Alarm volume".

### Werkt de spraakbesturing ook zonder een internetverbinding?

Nee, een internetverbinding is noodzakelijk om spraakbesturing te gebruiken.

### In welke applicaties kan ik spraakbesturing gebruiken?

In een invoerveld kan je de spraakknop gebruiken om tekst te dicteren.

Bijvoorbeeld in volgende applicaties:

- Telefoon om een telefoonnummer te dicteren,

- Berichten om de inhoud van een SMS te dicteren,

- E-mails om de inhoud van een e-mail te dicteren,

Je kan de spraakknop ook gebruiken om het Internet te doorzoeken of om enkele functies te starten.

De volledige lijst van acties die je kan uitvoeren met spraakherkenning is beschikbaar in het deel [ondersteuning van Google](https://support.google.com/websearch/answer/2940021?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=nl) of via het sleutelwoord "OK Google ".

## Verbindingen

### Hoe kan ik bestanden (muziek, tekst,…) verplaatsen naar mijn SmartVision2 via mijn computer?

Verbind je SmartVision2 met je computer via de USB-kabel. Een venster voor USB-verbinding zal verschijnen. Selecteer “Bestanden Verplaatsen”. De SmartVision2 zal herkend worden als extern opslagapparaat en je kan je bestanden hiernaar verplaatsen.

Voor een Windows 10 computer, zal je eerst een driver moeten installeren, voordat je SmartVision2 herkend wordt als opslagapparaat. Dit doe je door Windows Verkenner te openen wanneer je SmartVision2 verbonden is met je computer. Uit de lijst van “Onbekend Apparaat” selecteer je “Driver Updaten”. In het volgende venster selecteer je “Zoek voor een driver op mijn computer” en daarna “Kies uit een lijst van drivers op mijn computer”. In deze lijst selecteer je “Android Telefoon” en daarna “USB MTP Apparaat". Vervolledig de procedure door “Volgende” te klikken om de driver te installeren.

Op een Mac moet je een Android Apparaat Compatibiliteit software downloaden, zoals “Android File Transfer”.

### Is het mogelijk om het geheugen van mijn SmartVision2 uit te breiden?

Ja, je kan dit doen door een Micro SD-kaart tot 64 GB in je telefoon te plaatsen. De plaats hiervoor bevindt zich net boven de simkaart.

### Kan ik een headset verbinden met mijn SmartVision2 via Bluetooth?

Ja, het is mogelijk om een Bluetooth headset te verbinden om te bellen. Dit doe je door een Bluetooth-verbinding te maken in de Instellingen. Activeer Bluetooth en open dit om alle apparaten in de buurt te zoeken. Selecteer het model van de headset en druk op “OK” om verbinding te maken en voer de pincode in (standaard is dit vaak "0000" of "1234").

Waarschuwing: als je ook naar muziek, radio of spraaksynthese wilt luisteren van je SmartVision2, moet je een Bluetooth headset van type "A2DP" hebben (advanced audio distribution profile).

### Kan een Braille display verbonden worden met SmartVision2?

Ja. Hiervoor moet je eerste de applicatie "BrailleBack" downloaden uit de PlayStore. Met deze applicatie kan je een Braille display verbinden met de SmartVision2 via Bluetooth. Wanneer je BrailleBack gebruikt, zal de inhoud van het scherm op je Braille display verschijnen. Je kan dan met je apparaat werken via de toetsen op je Braille display. Je kan ook tekst invoeren via het Braille toetsenbord.

Voor meer informatie over het installeren van BrailleBack en het verbinden van je Braille display, bekijk volgende link: [Google BrailleBack](https://support.google.com/accessibility/android/answer/3535226?hl=nl).

## Telefoon en SMS

### Hoe stel ik een contact in als "Favoriet"?

### **Ga naar het contact in de "Contacten" applicatie. Druk op de "Menu" knop en dan op “Toevoegen aan Favorieten”.**

### Hoe importeer ik mijn contacten?

Standaard worden contacten op de simkaart automatisch weergegeven. Je kan echter andere contacten importeren vanuit het interne geheugen of van een SD-kaart. Doe dit door naar de applicatie “Contacten” te gaan en op de “Menu” knop te drukken. Selecteer “Importeren / Exporteren”, kies uit de lijst “Importeren van .vcf bestand” en volg de procedure.

### Hoe activeer ik de luidspreker tijdens een telefoongesprek?

Tijdens het bellen druk je op de spraakknop aan de rechterkant van de SmartVision2 om de luidspreker aan of uit te zetten.

### Kan ik videogesprekken voeren?

Ja, de SmartVision2 heeft een camera aan de voorkant, zodat je applicaties als Skype kan downloaden en videogesprekken kan voeren.

### Hoe kies ik mijn standaard beltoon?

Er zijn bijna honderd verschillende beltonen beschikbaar in de SmartVision2.

Om de beltoon te veranderen ga je naar “Instellingen”, “Geluid & Notificatie”, “Apparaat instellingen” van het Generale profiel en dan “Telefoon Beltoon”. Selecteer de beltoon die je wilt gebruiken uit de lijst en bevestig door “OK” te klikken op het einde van de lijst.

### Kan ik een beltoon instellen voor een bepaald contact?

### **Als je een specifieke beltoon aan een bepaald contact wilt linken, ga je naar het contact en druk je op de “Menu” knop, waarna je “Wijzigen” selecteert. Druk opnieuw op de “Menu” knop en selecteer “Beltoon instellen”.**

### Hoe ga ik naar stille modus?

Ga naar “Instellingen” en dan “Geluiden & Notificaties”. Selecteer dan “Stil” en bevestig met “OK”.

Om terug te gaan naar de andere modus, selecteer “Algemene instellingen” en bevestig met de “OK” knop. Deze opties zijn ook beschikbaar in de snelle instellingen van de SmartVision2 door het hekje samen met de 3-toets in te drukken.

## MP3 Speler en FM radio

### Wat gebeurt er wanneer ik een oproep krijg, terwijl ik naar een MP3-bestand luister?

Wanneer je een oproep krijgt, zal de MP3-speler pauzeren en zal je telefoon normaal overgaan. Wanneer je ophangt, zal het nummer verdergaan waar het gestopt is.

### Hoe gebruik je de FM radio?

De FM radio werkt enkel wanneer de oortjes aangesloten zijn, want deze worden gebruikt als antenne. Daarna kan je de knoppen gebruiken om door de frequenties te scannen.

## NFC

### Wat is NFC?

NF, of Near Field Communication, is een simpele en intuïtieve technologie waarmee je de telefoon kan gebruiken voor innovatieve doeleinden.

Een NFC label kan gelinkt worden aan informatie zoals een webpagina, tekst, setup of andere soorten informatie. Je kan je telefoon gebruiken om informatie voor te lezen die opgeslagen is in het NFC label.

### Hoe werkt de NFC applicatie?

Start de NFC applicatie en selecteer de informatie die je wilt opslaan in het NFC label (starten van een oproep, applicatie, webpagina, tekst voorlezen, stemopname maken, enz.)

Ga dan met de achterkant van de telefoon naar het label om deze informatie over te brengen. Wanneer dit gebeurd is, plaats je het label waar je het wilt hebben (folder, medicijnendoos, hoek van een tafel, enz.)

Wanneer je de achterkant van de telefoon terug naar het NFC label brengt, zal de SmartVision2 de actie uitvoeren die hieraan geassocieerd werd.

### Zijn NFC labels herbruikbaar?

Ja, je kan hetzelfde NFC label oneindig keer gebruiken. Sla gewoon nieuwe informatie in het label op, om de oude te verwijderen.

### Welk type NFC label moet ik gebruiken?

SmartVision2 is compatibel met elk type NFC label. Er zijn verschillende groottes van labels, die overeenkomen met verschillende groottes geheugen. De SmartVision2 komt met 5 NLABEL 216 labels van 888 bytes.

Dit komt overeen met ongeveer 400 tekens voor een tekstbericht.

## Kapten GPS

### Hoe werkt de Kapten GPS?

De Kapten applicatie is een navigatiesysteem, speciaal ontworpen voor slechtzienden, en gebruikt geo-positionering via satellieten (GPS systeem).

Een internetverbinding is noodzakelijk tijdens het eerste gebruik, om de kaarten te downloaden.

De gegevens van deze kaarten worden opgeslagen in het geheugen van de SmartVision2, zodat je de applicatie ook zonder internetverbinding kan gebruiken.

### Moet ik een eindadres ingeven voor het gebruik van stembegeleiding?

Nee, je kan de modus Vrije Navigatie gebruiken, waarmee je een beschrijving van je omgeving kan krijgen in real time. Wanneer deze functie geactiveerd is, zal de Kapten applicatie de straat aankondigen, waar je je bevindt, alsook de beschrijving van het volgende kruispunt. Wanneer je dicht bij een kruispunt komt, zal de Kapten applicatie een beschrijving geven van de straatnamen waaruit het bestaat. Na het verlaten van het kruispunt, wordt de straat aangekondigd waarin je gegaan bent.

### Kunnen er, tijdens een trip, interessante locaties aangekondigd worden?

Ja, dit is mogelijk via de modus Vrije Navigatie. Het geeft een beschrijving van je omgeving, kruispunten, huidige positie en interessant locaties zoals winkels, publieke plaatsen, metro’s, parkings,… (deze plekken kan je instellen in het menu van de Kapten applicatie).

### Kan ik de Kapten GPS in voertuig modus gebruiken?

Ja, de Kapten GPS heeft een auto navigatie modus, waarmee je een geoptimaliseerde reisroute krijgt voor de auto.

### Kan ik virtueel een route bekijken, wanneer ik binnen blijf, om op voorhand te weten welke route ik moet nemen als ik buiten kom?

Ja, met de modus Kaart verkennen, kan je virtueel de route doorlopen en je zo voorbereiden om van punt A naar punt B te raken, zonder GPS verbinding.

### Wat is een K-Tag?

Een K-Tag is een interessant punt, dat je zelf aangemaakt hebt. Bijvoorbeeld een favoriet adres.

Een K-tag heeft volgende elementen: een geografische locatie of een adres, een categorie en een naam.

### Wat is kardinale begeleiding?

Met de modus kardinale begeleiding, kan je informatie krijgen over de afstand en richting naar je aankomstpunt. De informatie wordt berekend in vogelvlucht, dus in een rechte lijn, zonder rekening te houden met het wegennetwerk.  Dit simuleert het navigeren met een kompas.

## OCR

### Wat is OCR?

Met de OCR functie kan je optische karakterherkenning toepassen op een tekst of document en de inhoud laten voorlezen.

### Hoe werkt het?

De SmartVision2 maakt een foto van het document en zet de foto om in tekst. De spraaksynthese zal de inhoud van het gescande document dan voorlezen.

### Hoe kan het resultaat van OCR verbeterd worden?

De OCR applicatie heeft een systeem om documenten te herkennen, zodat het een A4 document, met lettergrootte groter of gelijk aan 12, kan omzetten. De kwaliteit van het resultaat hangt hoofdzakelijk af van de kwaliteit van de foto van het document. Om dit te verbeteren, raden we volgende zaken aan:

       Zorg dat je een goed contrast hebt tussen het te scannen document en de ondergrond. Bijvoorbeeld een wit document op een donkere tafel of op een gekleurde tafeldoek is ideaal.

       De SmartVision2 zal de randen van het document detecteren om de foto te maken. Zodra alle vier de zijden van het document in het gezichtsveld zijn, zal de foto automatisch genomen worden.

       Zorg dat je zo horizontaal en gecentreerd mogelijk bent tijdens het scannen van het document. Als je te ver afwijkt van het midden van het blad, zal de SmartVision2 niet in staat zijn om automatisch de randen van het document te herkennen.

       Zorg dat de helderheid goed is. Het herkennen van de tekens zal niet optimaal zijn als er een schaduw de tekst van het document bedekt.

       Zorg dat je stil staat terwijl je de foto maakt. Het herkennen van de tekens zal moeilijk worden als de foto wazig is.

### OCR beperkingen

De OCR technologie is sterk ontwikkeld de voorbije jaren, maar geen enkele OCR software is 100 procent accuraat. Er zijn beperkingen in verband met het bronmateriaal dat gebruikt wordt en de opmaak van de tekst.

    Het aantal fouten hangt af van de kwaliteit en het type document, alsook de  opmaak die gebruikt wordt.

    Tekst met een grootte van minder dan 12 punten zal resulteren in meer fouten.

    Tekst waarvan de kleur in slecht contrast staat met de achtergrondkleur kan in sommige gevallen niet gescand worden.

    Handgeschreven tekst wordt niet herkend.

    Tekens met een wazige rand kunnen fouten geven.

    OCR kan geen tekst herkennen die niet horizontaal staat.

    Tekst op glanzend papier zal meer fouten geven.

    Ongewenste lichtreflectie op het te scannen document zal meer fouten geven.

### Hoe sla ik het resultaat op van de OCR?

Wanneer het OCR resultaat voorgelezen is, kan je de “Menu” knop gebruiken en dan “Opslaan als notitie” kiezen. Het resultaat wordt opgeslagen en is beschikbaar als notitie in de “Notitie” applicatie.

Einde document – [Terug naar Index](https://update.kapsys.com/help/nl/index.html)

|  |
| --- |
| *SmartVision2 Gebruikershandleiding* |

[**Terug naar index**](https://update.kapsys.com/help/nl/index.html)

**Over dit document**

De informatie, hierin gepubliceerd, is onderhevig aan veranderingen zonder hierover een waarschuwing te krijgen. KAPSYS behoudt alle rechten om de inhoud van dit document te wijzigen, zonder hierover iets of iemand te verwittigen. KAPSYS kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van technische fouten, publiciteitsfouten of nalatigheden in dit document, of in geval van onopzettelijk of indirect verlies of schade door het gebruik van dit apparaat of van dit document te gebruiken. KAPSYS tracht zijn product en zijn mogelijkheden voortdurend te verbeteren in kwaliteit en prestatie. Kapsys nodigt u uit om hun website te bezoeken (www.kapsys.com) voor de laatste updates over het gebruik van dit product.

Dit product voldoet aan de CE vereisten als deel van een residentiële, commerciële of industriële omgeving. Op maximum volume, kan langdurig luisteren met de hoofdtelefoon schade veroorzaken aan de oren.

Einde document – [Terug naar index](https://update.kapsys.com/help/nl/index.html)

|  |
| --- |
| *SmartVision2 Gebruikershandleiding* |

[**Terug naar index**](https://update.kapsys.com/help/nl/index.html)

**Problemen oplossen**

Vooraleer u contact opneemt met de Klantenservice, lees eerst de onderstaande aanbevelingen:

         Voor een optimale prestatie, raden wij u aan het apparaat af en toe eens uit te uitschakelen.

         Het wordt aanbevolen om de batterij volledig op te laden voor een betere werking.

U kan de volgende controles uitvoeren:

**Mijn telefoon gaat niet aan / ik heb een zwart scherm:**

        Houd de aan/uit knop in tot het scherm aangaat.

        Controleer het batterijniveau.

        Controleer de batterijcontacten, verwijder en installeer de batterij terug, zet daarna de telefoon terug aan.

**Het scherm is moeilijk te lezen:**

        Reinig het scherm.

        Pas de helderheid aan van het scherm aan de lichtomstandigheden (snelle instelling van het notificatiepaneel).

**Mijn telefoon schakelt zichzelf uit:**

        Druk op de aan/uit knop om het scherm terug aan te zetten.

        Controleer het batterijniveau.

**Mijn mobiele telefoon heeft een laag niveau van autonomie:**

        Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen (minimaal 4 uur)

        Om de levensduur van de batterij te verhogen, kunt u Wi-Fi, Bluetooth en GPS-functies uitschakelen als u ze niet nodig hebt (snelle instelling van het notificatiepaneel).

**Mijn mobiele telefoon laadt niet correct op:**

        Zorg ervoor dat de batterij nooit volledig ontladen is.

        Zorg ervoor dat het opladen gebeurt onder normale condities (0°C +40°C)

        Controleer of de batterij goed is geplaatst. De batterij moet in het toestel zitten voor dat de lader wordt aangesloten.

        Vergewis u ervan dat de batterij en de lader degene is voorzien door KAPSYS.

        In het buitenland, check of de elektrische stroom compatibel is.

**Mijn mobiele telefoon wil niet verbinden met een netwerk:**

        Probeer de verbinding op een andere locatie.

         Controleer de netwerkdekking met uw telefoonaanbieder.

         Zorg ervoor dat de vliegtuigmodus is uitgeschakeld.

         Neem contact op met uw telefoonaanbieder van de SIM-kaart .

         Probeer op een later tijdstip indien het netwerk overbelast is.

        Verwijder en herinstalleer de simkaart.

**De stembediening werkt niet:**

         Voor spraak-naar-tekst-modus, controleer je dataverbinding (Wi-Fi, 3G, 4G).

         Onjuist gebruik van het zoekwoord of stemcommando

**Simkaart fout/de telefoonfunctie kan niet geopend worden:**

        controleer de simkaart correct is geplaatst.

        controleer of de chip op de simkaart niet beschadigd is.

**Kan geen uitgaande gesprekken voeren:**

         Zorg ervoor dat je een geldig nummer hebt gebeld.

         Voor internationale gesprekken, controleer het land- en netnummer.

         Zorg ervoor dat uw mobiele telefoon is aangesloten op een netwerk, en dat het netwerk niet overbelast of onbeschikbaar is.

         Als u in het buitenland bent, controleer met uw telefoonaanbieder indien u geabonneerd bent op internationaal bellen.

         Zorg ervoor dat de vliegtuigmodus is uitgeschakeld.

**Kan geen inkomende gesprekken ontvangen:**

         Zorg ervoor dat uw mobiele telefoon is ingeschakeld en aangesloten op een netwerk (controleer overbelasting of beschikbaar netwerk).

         Zorg ervoor dat de vliegtuigmodus is uitgeschakeld.

**Belkwaliteit is slecht:**

         U kunt het volume aanpassen tijdens een gesprek met behulp van de volume omhoog en omlaag toets aan de linkerkant.

         Controleer de signaalsterkte van het netwerk via de indicator in de statusbalk.

**Als ik een nummer selecteer in mijn lijst met contactpersonen, wordt het nummer niet gekozen:**

         Zorg ervoor dat het nummer correct is opgeslagen.

         Zorg ervoor dat u de landcode kiest indien u belt vanuit het buitenland.

**Mijn correspondenten kunnen geen berichten achterlaten op mijn voicemail:**

         Neem contact op met uw telefoonmaatschappij of deze service beschikbaar is.

**Ik krijg geen toegang tot mijn voicemail:**

         Controleer of u het juiste voicemailnummer hebt ingevoerd.

         Probeer het later opnieuw als het netwerk bezet is.

**SIM kaart geblokkeerd**

         Je hebt 3 verkeerde PIN-codes ingevoerd, neem contact op met uw telefoon service providers om de PUK-code te verkrijgen.

Einde document – [Terug naar index](https://update.kapsys.com/help/nl/index.html)

|  |
| --- |
| *SmartVision2 Gebruikershandleiding* |

[**Terug naar index**](https://update.kapsys.com/help/nl/index.html)

# Juridische kennisgeving en garantie

## Voorzorgsmaatregelen voor gebruik en aanbevelingen

        Behandel je SmartVision2 en zijn accessoires met zorg, laat ze niet vallen en sla er niet op

        Haal het product niet uit elkaar, aangezien dit leidt tot ongeldigheid van de garantie

        Maak het product schoon, enkel gebruikmakend van een zachte, lichtjes vochtige doek. Gebruik geen chemicaliën, detergenten of bijtende producten

        Dit product is niet waterdicht. Bescherm het van damp en spatten van vloeistof

        Gebruik het apparaat nooit in de buurt van een warmtebron en vermijdt om het te bewaren op warme, vochtige of bijtende plaatsen

        Gebruik het apparaat nooit in de buurt van magnetische velden

        Gebruik het apparaat nooit wanneer het scherm gebroken of gebarsten is, dit kan leiden tot verwondingen

        Gebruik het apparaat nooit in potentieel explosieve gebieden

        Laad het apparaat niet op in temperaturen lager dan 0°C (32°F) of boven 45°C (113°F)

        Gebruik het apparaat nooit in zorginstellingen en raadpleeg het geautoriseerde personeel voordat je de telefoon in de buurt van een medisch apparaat gebruikt

        Stel het apparaat nooit bloot aan extreme temperaturen (1) Temperaturen waartussen je het apparaat kan gebruiken zijn -10°C (14°F) tot +55°C (131°F); (2) de korte termijn temperatuur voor opslag ligt tussen -20°C (-4°F) tot +60°C (140°F) en (3) lange termijn temperatuur voor opslag is -10°C (-4°F) tot +25°C (77°F)

        Het apparaat bevat een ingebouwde lithium-polymer batterij. Om het leven van de batterij te verlengen, laad je deze best altijd volledig op

        Langdurig gebruik van het product kan ervoor zorgen dat het apparaat warm wordt

        Voor de optimale prestaties van je apparaat, raden we aan om het apparaat van tijd tot tijd eens uit te schakelen en de batterij te verwijderen

## Veiligheid en Gezondheid

        Hou het apparaat uit de buurt van kleine kinderen

        Hou je handen vrij wanneer je met de auto rijdt: rijd op een veilige en verantwoordelijke manier met je auto en respecteer de verkeersregels

        Bescherm je gehoor: vermijd langdurige blootstelling aan hoge geluidsniveaus wanneer je de oortelefoons, luidsprekers of ontvanger gebruikt

        Als je een pacemaker draagt of in de buurt van een persoon leeft die er een heeft, is het verstandig om advies te vragen aan je dokter of de fabrikant van de pacemaker met betrekking tot het samengaan met een draadloos apparaat

        Radiozendapparatuur kan de veiligheid en werking verhinderen van medische apparatuur wanneer dit niet adequaat beschermd is

## Beperkte garantie en aansprakelijkheid

### BEPERKTE GARANTIE

Kapsys, fabrikant van het apparaat, dat zich bevindt op 694, avenue du Docteur Maurice Donat, Mougins Sophia Antipolis (06250), Frankrijk, garandeert dat het product voldoet aan de beschrijving ervan (beschikbaar op de website www.kapsys.com) in overeenstemming met de bepalingen van de Artikelen L.211-1 en seq. van de French Consumer Code.

Kapsys garandeert aan de initiële koper dat, vanaf de datum van aankoop en zolang het product onder normale omstandigheden en naargelang zijn bedoelde gebruik gebruikt wordt, het product geen defecten in vakmanschap en materialen bevat.

SmartVision2 wordt gegarandeerd voor een periode van twee (2) jaar en zijn accessoires en batterij worden gegarandeerd voor een periode van zes (6) maanden na aankoop.

Tijdens deze commerciële garantieperiode zal het product gratis gerepareerd of vervangen worden door Kapsys of zijn goedgekeurde dienstverleners (met uitzondering van transportkosten).

Wanneer het product ongeschikt is voor gebruik voor een periode van meer dan zeven (7) dagen, zal de garantieperiode, voor een product in reparatie, verlengd worden met de tijd die nodig is voor de reparatie.

De garantie van Kapsys bevat volgende zaken niet:

        Normale slijtage van het product en vermindering van de batterijcapaciteit

        Schade door ongepast gebruik, blootstelling aan vocht of vloeistoffen of nabijheid van een warmtebron

        Gebarsten of gebroken apparaten, of apparaten met zichtbaren tekenen van schokken

        Gebrek aan het respecteren van de voorzorgsmaatregelen voor gebruik, accidenten, nalatigheid, misbruik of inconsequent gebruik met de geleverde instructies, of commercieel gebruik van het product

        Kortsluiting van de batterij of het gebruik van de batterij in een ander apparaat dan de SmartVision2

        Gebruik van accessoires of aansluitingen die niet geleverd worden door KAPSYS

        Schade door het trachten te herstellen van het apparaat door iemand die niet geautoriseerd is door Kapsys

De beperkte garantie hierbij inbegrepen en de naleving van de geldende wetgeving sluit alle andere impliciete garantie en / of plicht uit, opgelegd aan de verkoper, in het bijzonder, maar niet beperkt tot, elke verplichting in termen van bevredigende kwaliteit, betrouwbaarheid of beschikbaarheid van de juistheid of volledigheid van antwoorden, resultaten en informatie die geleverd zijn bij het product of de data toegankelijkheid. Het is aangeraden om één of meerdere backups te maken van de data die bewaard wordt op je product. KAPSYS kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies van data door het niet goed werken van het product, herstellingen of vervangingen.

## Beperking van de aansprakelijkheid

Voor zover is toegelaten door de wetgeving, zal KAPSYS in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor u, andere gebruikers of derde partijen voor indirecte, speciale, gevolgschade, bijkomstige of straffende schade van elke soort, ontstaan door contract, onrechtmatige daad, of anders inclusief, maar niet beperkt tot, verwondingen, verlies van inkomsten, verlies van welwillendheid, gemis van zakelijke kans, verlies van data en / of verlies van winsten, ongeacht van de voorzienbaarheid ervan of KAPSYS al dan niet geadviseerd geweest is over zulke schade. In geen enkel geval zal de totale aansprakelijkheid van KAPSYS het bedrag overschrijden dat het van u ontvangen heeft, ongeacht de juridische theorie waaronder de oorzaak van de actie gebracht wordt. Het voorgaande heeft geen effect op wettelijke rechten en kan niet afgewezen worden.

Netwerkservers en / of cellulaire systeemservices worden voorzien door derde partijen via communicatiesystemen, netwerken en media waar KAPSYS geen controle over heeft en daardoor ook geen beschikbaarheid en operationele efficiëntie kan garanderen. We raden aan om de relevante provider te contacteren voor problemen die gerelateerd zijn aan hun diensten.

## Over de Specific Energy Absorption Rate (SAR)

Je SmartVision2 is een draadloze verzender/ontvanger. Het is ontworpen en gemaakt om te voldoen aan de grenzen voor blootstelling aan radiofrequentie (RF), aanbevolen door de Europese Unie.

Dit apparaat voldoet aan de vereisten van de EU (1999/519/EC) over de limiet op blootstelling van mensen in het algemeen aan electromagnetische velden in functie van gezondheidsbescherming. De meeteenheid voor de aanbevolen limiet door Europese raden voor mobiele telefoons is de “Specific Absorption Rate” (SAR).  Deze SAR-limiet is 2.0 W/kg over 10 g lichaamsweefsel. Dit apparaat voldoet aan de vereisten van de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) en Europese Standaard EN 62209-1 / EN 62209-2 voor mobiele radio-apparaten.

Voor gebruik waarbij de telefoon op het lichaam gedragen wordt, is het apparaat getest met accessoires zonder metaal en op een positie van minimum 1.5 cm van het lichaam. Door gebruik van andere accessoires kan het voorkomen dat er niet meer voldaan wordt aan de limiet op blootstelling aan RF. Wanneer je geen accessoires gebruikt om het apparaat op je lichaam te houden en als je het niet tegen je oor houdt, plaats de telefoon dan minimal 1.5 cm van je lichaam af, wanneer de telefoon aanstaat.

Tijdens het gebruik is het eigenlijke SAR niveau meestal veel lager dan de maximale waarde. In het algemeen is het zo dat hoe dichter je bij de zendmast bent, hoe lager de productie voor transmissie van je mobiele telefoon zal zijn. Om de blootstelling aan RF energie te verminderen, kan je een handenvrije accessoire gebruiken of een soortgelijke optie om het apparaat van je hoofd en lichaam weg te houden.

De hoogste SAR waarde van dit apparaat wordt hieronder weergegeven:

-        Hoofd:  0.178 W/Kg (over 10g lichaamsweefsel)

-        Lichaam: 1.148 W/Kg (over 10g lichaamsweefsel)

## Klantenservice

Indien meer details gewenst zijn, contacteer dan de klantenservice van je verkoper of contacteer ons via : Service Clients, KAPSYS – 694 avenue du Docteur Maurice Donat 06250 MOUGINS SOPHIA ANTIPOLIS, Frankrijk.

Je kan ook onze website bezoeken: [www.kapsys.com](http://www.kapsys.com/).

## Handelsmerken

Merken van bedrijven en producten, in dit document en in de snelstart handleiding, zijn handelsmerken, geregistreerd of niet en zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars als volgt:

Kapsys woorden, merken en logo’s zijn geregistreerde handelsmerken van Kapsys SAS.

Woorden, merken en logo’s zoals Android, Google keyboard, Google reader, Play Store, Google Play Music, Google Parameters zijn geregistreerde handelsmerken van Google Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen.

ABBYY namen, merken en logo’s zijn geregistreerde handelsmerken van ABBYY Software Ltd.

Bluetooth namen, merken en logo’s zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG Inc.

Nuance is een geregistreerd handelsmerk van Nuance Corporation Inc.

Alle merk- en productnamen zijn handelsnamen of geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke bedrijven.

## Over dit document

Informatie, gepubliseerd in dit document, kan veranderen zonder waarschuwing. KAPSYS behoudt het recht om de inhoud te wijzigen van dit document, zonder hiervan iemand op de hoogte te brengen. Kapsys kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van technische of publiciteitsfouten of nalatigheden in dit document, of in geval van onopzettelijk of indirect verlies of schade door het gebruik van dit apparaat of van dit document te gebruiken. KAPSYS tracht zijn product en zijn mogelijkheden voortdurend te verbeteren in kwaliteit en prestatie. Kapsys nodigt u uit om hun website te bezoeken (www.kapsys.com) voor de laatste updates over het gebruik van dit product.

Einde document – [Terug naar index](https://update.kapsys.com/help/nl/index.html)

|  |
| --- |
| *SmartVision2 Gebruikershandleiding* |

[**Terug naar index**](https://update.kapsys.com/help/nl/index.html)

**Technische Specificaties**

**BESTURINGSSYSTEEM**

         Android 6.0

**ONTWERP**

        Grootte :152 x 66 x10mm

        Gewicht : 150g

        Touch screen : 4" LCD IPS

**HARDWARE**

         Type Processor : Quad Core 64-Bit @ 1.3 GHz

         Intern geheugen : RAM 2GB, Flash 16GB

         Extern geheugen : up to 64GB

         Cellulaire connectiviteit:

4G LTE

3G+/ 3G

2G

         Draadloze connectiviteit :

Bluetooth 4.0 BLE

WLAN 802.11 a/b/g/n 5GHz

         Satellietontvanger : GPS, Glonass met A-GPS ondersteuning

         Andere sensoren : accelerometer, afstands- en lichtsensoren, digitaal kompas

         Simkaart formaat: 4FF

         Connectoren : Audio uitgang 3.5 mm, USB type C

         Energieverbruik :

Batterij : 2700mAh Li-ion

Standby tijd : 350h

Spreektijd : 12h

         DAS : 0.178 W/Kg

**CAMERA**

         Resolutie : 2 Mpixel voorkant/ 8 Mpixel achterkant

         Video : HD 720p @ 30 fps

         Focus : manueel en autofocus

         Digitale Zoom : 4x

         Flash : 2 LED

Einde document – [Terug naar index](https://update.kapsys.com/help/nl/index.html)